typ svítidla Atyp svítidla N1

**Typ osvětlovacích těles:**

**Typ A** svítidlo LED zavěšené liniové, gravírované oboustranně, nestmívatelné, 1x77W, 2000 mA, šedý ocelový korpus, IP20, 9000 lm, 4000 K, CRI 80-89, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí/nepřímí, rozměry 1227 x 435 x 15 mm, např. FLY9000RM4GP/ND

**Typ N1** svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 410 lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 332 x 178 x 52 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SE

Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru a jejich rozmístění musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).