TECHNICKÝ POPIS – zastávka Babická

V zastávce je udělána příprava. Z přístřešku pro řidiče je vyveden kabel v chráničce až do nového stožáru pro ELP. Kabel stačí připojit do stávajícího rozvaděče, který je v přístřešku pro řidiče na odjezdové zastávce.

Podklady dotčené lokality zastávky jsou k dispozici ve složce *13\_Babická*. Ve složce je také GOZ od přípravy pro ELP, ze které je nutné vycházet zejména ze situačního výkresu.

Realizace stavebního díla bude odpovídat obecným parametrům v PD (od společnosti LÉTAJÍCÍ-INŽENÝŘI, architektonický a projekční ateliér, Kounicova 23, Brno) stejně jako v dalších zastávkách dotčených realizací akce ELPY III. etapa.