TECHNICKÝ POPIS – zastávka Grohova

vzhledem k předchozí rekonstrukci TT byla provedena i příprava pro ELPy. V zastávce Grohova je vše připraveno. Elektroměrový rozvaděč je instalován včetně přípojky a z rozvaděče jsou nachystány kabely v chráničkách do jednotlivých stožárů pro ELP na nástupištích. Zbývá stožáry osadit samotnými panely.

Ve složce *14\_Grohova* je k dispozici půdorys staveniště vč. inženýrských sítí dle dokumentace skutečného provedení, ze které je nutno vycházet.

Realizace stavebního díla bude odpovídat obecným parametrům v PD (od společnosti LÉTAJÍCÍ-INŽENÝŘI, architektonický a projekční ateliér, Kounicova 23, Brno) stejně jako v dalších zastávkách dotčených realizací akce ELPY III. etapa.