TECHNICKÝ POPIS – zastávka Trávníčkova, Jugoslávská

Projektová dokumentace byla vytvořena jako jedna část PD obsahující obě uvedené zastávky, jelikož mají stejný elektroměrný rozvaděč.

V zastávce **Jugoslávská** je udělána příprava, to znamená v chráničkách jsou zataženy kabely a kabely jsou vtaženy do osazených stožárů pro ELP na jednotlivých zastávkách.

V prostoru zastávky **Trávníčkova** byl v minulosti proveden průtlak pod TT, viz projektová dokumentace.

Situace dotčené lokality zastávek je k dispozici ve složce *07\_Trávníčkova+Jugoslávská*. Ve složce je také GOZ od přípravy pro ELP, ze které se musí vycházet z důvodu trasování již položených kabelů v zast. Jugoslávská.

Realizace stavebního díla bude odpovídat obecným parametrům v PD (od společnosti *LÉTAJÍCÍ-INŽENÝŘI, architektonický a projekční ateliér, Kounicova 23, Brno*) stejně jako v dalších zastávkách dotčených realizací akce ELPY III. etapa.