TECHNICKÝ POPIS – zastávka Zdráhalova

V zastávce je udělána příprava, to znamená v chráničkách jsou zataženy kabely a kabely jsou vtaženy do osazených stožárů pro ELP na jednotlivých zastávkách. Elektroměrové rozvaděče postaveny nejsou, v místě plánovaných rozvaděčů je ponechána na kabelech rezerva.

Situace dotčené lokality zastávky je k nahlédnutí ve složce *08\_Zdráhalova*. Ve složce je také GOZ od přípravy pro ELP.

Realizace stavebního díla bude odpovídat obecným parametrům v PD (od společnosti LÉTAJÍCÍ-INŽENÝŘI, architektonický a projekční ateliér, Kounicova 23, Brno) stejně jako v dalších zastávkách dotčených realizací akce ELPY III. etapa.