TECHNICKÝ POPIS – zastávka Štefánikova čtvrť

V zastávce je udělána příprava, to znamená v chráničkách jsou zataženy kabely. Kabely na místě umístění ELPu jsou v dostatečné rezervě schovány u stávajícího označníku (budoucí umístění ELPu) na druhé straně jsou kabely u vnitřního rozvaděče v místosti řidičů.

Situace dotčené lokality vč. ostatních částí PD je k dispozici ve složce *10\_Štefánikova čtvrť*.

Realizace stavebního díla bude odpovídat obecným parametrům v PD (od společnosti LÉTAJÍCÍ-INŽENÝŘI, architektonický a projekční ateliér, Kounicova 23, Brno) stejně jako v dalších zastávkách dotčených realizací akce ELPY III. etapa.