TECHNICKÝ POPIS – zastávka Náměstí Míru

Vzhledem k rekonstrukci sociálního zařízení byla provedena i příprava pro ELP. V zastávce je vše připraveno. Způsob napojení bude proveden z vnitřního rozvaděče WC. Kabel k napájení panelu je v chráničkách až ke stávajícímu trakčnímu stožáru, na který bude ELP umístěn (viz Půdorys staveniště včetně IS).

Ve složce *15\_náměstí Míru* je k dispozici PDPS, dále je vloženo do složky dispoziční řešení elektroinstalace WC (Namesti Miru ELEKTRO-Dispozice.pdf).

Realizace stavebního díla bude odpovídat obecným parametrům v PD (od společnosti LÉTAJÍCÍ-INŽENÝŘI, architektonický a projekční ateliér, Kounicova 23, Brno) stejně jako v dalších zastávkách dotčených realizací akce ELPY III. etapa.