**Zatřídění komunikací města Šternberk – 3. etapa**

1. Z pohledu dopravní bezpečnosti je v rámci řešené lokality nejdůležitější komunikace ***silnice první třídy č. 46***, procházející ulicemi: Olomoucká a Jívavská.

Průměrná denní intenzita dopravy na této komunikaci je 5000 vozidel/den.

Tato silnice je zařazena do třídy osvětlení **M3**. Na mapě je vyznačena **černou** barvou.

1. Dalšími důležitými komunikacemi jsou **silnice II třídy:**

***č. II/444****,* ulice Věžní, Dlouhá

***č. II/447*** ulice Dlouhá ve směru na obec Lužice.

Průměrná denní intenzita dopravy na těchto komunikacích je 3000 vozidel/den.

***č. II/445***, ulice Uničovská

Průměrná denní intenzita dopravy na této komunikaci je 1600 vozidel/den.

Tyto silnice II. třídy jsou zařazeny do třídy osvětlení **M4**. Na mapě jsou vyznačeny **zelenou** barvou.

1. Dalšími důležitými komunikacemi jsou **silnice III třídy** a více vytížené komunikace:

***č. III/44426*,** Nádražní ulice

**Dále více vytížené komunikace na ulicích:** Dvorská, ČSA, Olomoucká, Potoční, Bezručova, nám. Svobody, Svatoplukova, Rýmařovská, Nádražní v oblasti OC a stanoviště Vlak a BUS, Obchodní, Lhotská

Tyto silnice jsou zařazeny do třídy osvětlení **M5**. Na mapě jsou vyznačeny **modrou** barvou.

1. Ostatní komunikace jsou převážně místní komunikace a příjezdové cesty k domům se slabým provozem. Tyto komunikace jsou zařazeny do třídy osvětlení.:

**P3**, v mapě jsou označeny **červenou** barvou

**P4**, v mapě jsou označeny **fialovou** barvou

Chodníky, osvětlení cyklostezek, hřbitova a parku jsou zařazeny do třídy osvětlenosti **P5**, v mapě jsou označeny **oranžovou** barvou.