**LED parkové svítidlo – na výložník**

K osvětlení místních komunikací, chodníků, parků

Napájecí napětí: AC 220-240 V / 50-60 Hz

Předřadná část: El. předřadník s přepěťovou ochranou L/N-Ground 10kV

Přepěťová ochrana: 10 kV

Možnosti regulace: DALI, AstroDIM

Konstantní světlený tok: CLO

Distribuce světla: přímá

Index barevného podání: Ra > 70, Ra > 80

Teplota chromatičnosti: 2 700K

Životnost: > 120 000 hod. (L90)

Těleso svítidla: hliníkový odlitek

Způsob montáže: na sloup (48 – 60 mm)

Kryt svítidla: tvrzené sklo

Třída ochrany: I, II

Pracovní teplota: - 40 až + 55 °C

Krytí elektrické části: IP 66

Krytí optické části: IP 66

Mechanická odolnost: IK9

Certifikace: CE, ENEC, ENEC+, EMC, VIBRAČNÍ TEST, RoHS, Zhaga-D4i,

IDA Dark Sky

