Příloha č. 1 Smlouvy **Technická specifikace**

**Smlouva: Dodání 1 kusu poloautomatického foliovacího stroje pro balení potravin do misek**

**Číslo smlouvy objednatele: DOD20241642**

**Číslo smlouvy dodavatele:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Výrobce:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Typ, označení:**[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Rok výroby:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

*Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne jiné technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty.* ***Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí.*** *Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ANO/NE** | **Hodnota** |
| 1. Typ misky (min-max),(š x d x h),(mm): 150-170 x 240-260 x 40-60 |  | \* |
| 2. Typ misky (min-max),(š x d x h),(mm): 150-170 x 240-260 x 30-50 |  | \* |
| 3. Typ misky (min-max),(š x d x h),(mm): 150-170 x 150-170 x 30-50 |  | \* |
| Výkon 2 – 6 cyklů za minutu |  | \* |
| Příkon max. 3,5 kW |  | *\** |
| Maximální průměr a šíře návinu folie 250 x 450 mm |  | \* |
| Rozměry stroje: Š x H x V: max. 1000x700x1000mm |  | \* |
| Automatický ořez okolo misek |  |  |
| Vyměnitelné matrice pro 3 velikosti misek |  |  |
| Balení do ochranné atmosféry |  |  |
| Automatické převíjení folie při balení /zavření šuplíku |  |  |
| Zatavování přepážek |  |  |
| Umístění na stůl (bez podstavce) |  |  |
| Maximální hmotnost 100 Kg |  | \* |
| Šuplíkový zásuv |  |  |
| Integrovaná vakuová pumpa |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

....................................................

*jméno, funkce a podpis statutárního nebo oprávněného zástupce účastníka*

[DOPLNÍ DODAVATEL]