Příloha č. 5 – Technická specifikace

**ČRo Praha - doplnění vstupních čteček do studií**

Český rozhlas požaduje doplnění elektronických čteček pro zaměstnanecké karty na vstupy do vybraných vysílacích studií v objektu Praha 2, Římská 13. Zároveň požaduje na vybrané dveře instalaci přídržných magnetů a na zbývající dveře elektromagnetický zámek. Výstup ze studií (odblokování magnetu, nebo zámku) bude zajištěno bezdotykovým tlačítkem.

Systém elektronické kontroly vstupu je v Českém rozhlase provozován pod software WinPak. Jsou tedy nutné pořídit čtečky pro zaměstnanecké karty Indala a s tím související zbývající hardware. Bude požadováno dodání materiálu a úplná instalace spolu s kompletním propojením, zprovoznění, nastavení a oživení systému v uvedeném software i s ohledem na provozovaný systém EPS (bude nutná součinnost se servisní organizací EPS). Napojení zdroje pro čtečky do EPS ČRo Římská 13 – ovládání spolu s vypracováním dodatku ke stavícímu PBŘS – objekt Římská 13.

Po dokončení instalace čteček bude požadována dokumentace skutečného stavu 1x v elektronické (na CD, nebo DVD) a 2x v písemné podobě.

Instalace vstupních čteček se bude týkat celkem 12 dveří, z toho 10 studiových (se speciální zvukovou izolací) a 2 běžných interiérových dveří.

Plánovaných 800m kabeláže UTP a 800m kabeláže FTP požadujeme uložit v kabelových trasách od studiových dveří až po příslušný rozvaděč jako záložní kabeláž budoucího využití pro doplňkový systém kontroly vstupu do studií. Uložení této kabeláže bude provedeno tak, aby šla později využít bez demontáže kabelové trasy, případně dveřního obložení apod.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vysílací studia s živým vysíláním, je nutno počítat s tím, že práce mohou trvat delší dobu (např. jen v pauze mezi jednotlivým vysíláním), případně o víkendu, nebo v noční době, kdy je využitelnost vysílacích studií nižší. Dodavatel si toto musí zohlednit v nacenění prací. Práce musí být prováděny tak, aby v případě jejich přerušení/nedokončení mohlo být vysílací studio využíváno pro vysílání – **dveře musí být možno vždy uzavřít.** Dodavatel si toto musí zohlednit v nacenění prací.

Z důvodu bezpečnosti bude konkrétní seznam dveří, kde budou čtečky a další prvky, instalovány, spolu s fotodokumentací předán vybranému dodavateli při podpisu kupní smlouvy.