Minimální technické požadavky na vozidlo:

1. Základní stoj: Motor, šasi a pracovní ústrojí 100% kompatibilní
2. Řízení: Hydraulické
3. Motor, obsah: 3 válcový, min. 1100 cm3
4. Palivová nádrž: Min. 20 l
5. Palivo: Nafta
6. Rychlost jízdy min: 15km/h
7. Hmotnost do: 900 Kg
8. Přední náprava robustní litá ocelová
9. Tempomat
10. Nastavitelný volant
11. USB nabíjení
12. Travní pneumatiky
13. Kapota a blatníky plechové
14. Žací lišta 2 - nožová s přímým vhazováním do koše, demontáž lišty cca do 5 minut
15. Záběr sečení 120-130 cm
16. Pohon sečení: Přes úhlové převodovky – systém bez použití rozvodového klínového -ozubeného řemenu
17. Nastavení výšky žacího ústrojí hydraulicky
18. Pohon žacího ústrojí kardanem a převodovkami
19. Zapínání kosy elektrické
20. Koš: ocelová konstrukce
21. Objem koše: 600-700 l
22. Zdvih a výklop koše: Jostikem
23. Vyprazdňování do výšky hydraulicky, výška zdvihu min. 195 – 210 cm
24. Celkové rozměry: délka 3000 – 3500 mm

Šířka s lištou max. 1400 mm

Výška s košem max. 1800 mm

Rozvor min. 1350 mm

Zajištění autorizovaného servisu za použití originálních náhradních dílů. V dojezdové vzdálenosti do 30 km od místa sídla firmy TSUB, příspěvkové organizace. Zajištění opravy v časovém rozmezí 48 hodin od zjištění závady.