|  |  |
| --- | --- |
| TECHNICKÉ SPECIFIKACE CNC STROJE S PŘÍSLUŠENSTVÍM | **ANO / NE** |
| rozsah osy X minimálně (mm): | 550 |  |
| rozsah osy Y minimálně (mm): | 630 |  |
| rozsah osy Z minimálně (mm): | 630 |  |
| rozsah osy B minimálně (stupňů): | 360 |  |
| velikost 2 x paleta (mm): | 400 x 400 |  |
| minimální nosnost palety (kg): | 400 |  |
| Horizontální stroj |  |  |
|  minimální průměr pracovního prostoru (mm): | 630 |  |
| minimální výška pracovního prostoru (mm): | 900 |  |
| minimální rozlišení osy B (stupňe): | 0,001 |  |
| minimální otáčky vřetene (ot/min): | 20 000 |  |
| kužel vřetene: | HSK-A63 |  |
| minimální výkon motoru vřetene S1 100% (kW): | 11 |  |
| kroutící moment S1 100% (Nm): | 27 |  |
| minimální rychlost pracovního posuvu X, Y, Z (m/min.): | 60 |  |
| minimální rychlost rychloposuv (m/min.): | 50 |  |
| minimální zrychlení lineárních os X (G): | 1 |  |
| minimální zrychlení lineárních os Y (G): | 1 |  |
| minimální zrychlení lineárních os Z (G): | 1 |  |
| minimální počet pozic v zásobník nástrojů (pozic): | 60 |  |
| Minimální velikost obrazovky (inch): | 12 |  |
| Minimální tlak chlazení středem nástroje (bar): | 30 |  |
| minimální průměr nástroje v zásobníku nástrojů (mm) | 170 |  |
| Maximální čas výměny nástroje tříska-tříska (sec): | 2,5 |  |
| max. váha nástroje (kg): | 8 |  |
| minimální váha stroje (kg): | 5 900 |  |
| Oplach pracovního prostoru: |  |  |
| Odlučovač oleje: |  |  |
| Automatické dveře u operátora: |  |  |
| Příprava pro robotizaci: |  |  |
| Rozvod hydraulického pneumatického vedení pro přípravky: |  |  |
| Dopravník třísek pro hliník a ocel: |  |  |
| Cyklonová filtrace emulze: |  |  |
| Příprava pro odsávání: |  |  |
| Sušička vzduchu: |  |  |
| Obrobková sonda: |  |  |
| Nástrojová sonda: |  |  |
| přímý pohon osy B: |  |  |
| chlazení kuličkových šroubu os: |  |  |
| stupňové lože stojanu: |  |  |
| rám stroje z litiny: |  |  |
| operační systém v českém jazyce: |  |  |
| odsávání z pracovního prostoru |  |  |
| chlazení vřetene: |  |  |
| kontrola zlomení nástroje mimo pracovní prostor |  |  |
| Doprava: |  |  |
| Stěhování na místo s instalací |  |  |
| Minimální délka školení (dny): | 3 |  |
| Záruka 24 měsíců: |  |  |