**ZAHRADNÍ ALTÁN** – technická specifikace

MŠ Přímětice, Ugartova 279/11; p.č. 19/1

MŠ Znojmo, Dělnická 2530/2; p.č. 2565

MŠ Znojmo, Gránická 1580/8, 669 02 Znojmo, p.č. 2656/1



Popis:

* Konstrukce z hranolů o min. rozměrech 90x90 mm
* Plocha 4 x 3 metry s podchozí výškou min. 2 m
* Sedlová střecha s přesahem min. 30 cm
* Střecha: palubky, asfaltový pás, šindel
* Kotvení do terénu (s podlahou)
* Impregnační nátěr a UV odolná lazura
* Materiál dřevo (broušené, sražené hrany)
* Dle normy ČSN EN 1176
* Okraj střechy chráněn žárově zinkovaným plechem
* S dřevěným zábradlím

**VENKOVNÍ UČEBNA** – technická specifikace

MŠ Znojmo, nám. Armády 1034/9; p.č. 1732/1



Popis:

* Konstrukce z hranolů o min. rozměrech 12x12 cm
* Plocha 5 x 7 metrů s podchozí výškou min. 2 m
* Sedlová střecha s přesahem min. 30 cm
* Střecha: palubky, asfaltový pás, šindel
* Kotvení do terénu (s podlahou)
* Impregnační nátěr a UV odolná lazura
* Materiál dřevo (broušené, sražené hrany)
* Dle normy ČSN EN 1176
* Okraj střechy chráněn žárově zinkovaným plechem
* S dřevěným zábradlím

**KRYTÉ POSEZENÍ DĚTSKÉ** – technická specifikace

MŠ Znojmo, MUDr. Jana Janského 2871/13, p.č. 4408/120 nebo 4408/177



Popis:

* Dřevěná konstrukce; dvě lavičky s opěradlem; stůl; střecha: palubky; střešní krytina: bitumenový šindel s oplechováním; čtyři ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování
* Rozměry posezení: délka 200 cm, šířka 260 cm, celková výška 250 cm, výška sedáku 38 cm, výška stolu 62 cm
* Impregnační nátěr a UV odolná lazura
* Materiál dřevo (zaoblené hrany)
* Dle normy ČSN EN 71-3

**DOMEČEK S KUCHYŇKOU** – technická specifikace

MŠ Znojmo, Pražská 2647/80, p.č. 3338/1

MŠ Znojmo, Holandská 2729/2, p.č. 263/61



Popis:

* Dřevěná konstrukce; herní kuchyňka; sítko na písek; váhy; lavička; tabule na kreslení; střecha: plast; žárově zinkované zemní kotvení
* Impregnační nátěr a UV odolná lazura
* Materiál dřevo (zaoblené hrany)
* Dle normy ČSN EN 1176

**LOĎ SE SKLUZAVKOU A KORMIDLEM** – technická specifikace

MŠ Znojmo, náměstí Republiky 877/15, p.č. 1468



Popis:

* Dřevěná konstrukce; příď se stěžněm a praporkem; herní paluba; otočné kormidlo; záď s plastovou výplní; skluzavka; lezecká stěna se speciálním chyty; šikmá lezecká lanová síť v konstrukci; dřevěná zábradlí; dřevěné schodiště; herní domeček s plastovými bočnicemi a kruhovými okny; svislá nerezová madla; ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování
* Impregnační nátěr a UV odolná lazura
* Materiál dřevo (zaoblené hrany)
* Dle normy ČSN EN 1176

**KLADINA SE STUPÍNKY** – technická specifikace

MŠ Znojmo, Holandská 2729/2, p.č. 263/61



Popis:

* Dřevěná konstrukce v délce 2 m; balanční kladina; balanční stupínky; ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování
* Impregnační nátěr a UV odolná lazura
* Materiál dřevo (zaoblené hrany)
* Dle normy ČSN EN 1176

**BALANČNÍ PRVEK** – technická specifikace

MŠ Znojmo, Holandská 2729/2, p.č. 263/61

Popis:

* Dřevěná konstrukce; tři trojúhelníkové věžičky s podestami; balanční lanový žebřík; balanční pěšinu s kopečkem; ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování
* Impregnační nátěr a UV odolná lazura
* Materiál dřevo (zaoblené hrany)
* Dle normy ČSN EN 1176