

*Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění*

**Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění**

**Smlouva: Dodávka 2 ks plniček celovozových klimatizací a 1 ks proplachovací jednotky**

**Místo plnění: Areál autobusy Hranečník: ul. Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava- Slezská Ostrava**

**Číslo smlouvy objednatele: DOD20250743**

**Číslo smlouvy dodavatele:****:**[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Výrobce: :**[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Typ, označení: :**[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Rok výroby: :**[DOPLNÍ DODAVATEL]

*Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel do příloh uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO v případě, že splňuje daný požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty.* ***Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí.*** *Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** *(doplní dodavatel)* | Ano | Hodnota |
| Automatická plnička klimatizací určená pro plnění celovozových klimatizací dopravních prostředků MHD. |  |  |
| Certifikace CE. |  |  |
| Chladící médium R 134a. |  |  |
| Zásobník chladiva o objemu, min. 30 kg. |  | \* |
| Servisní hadice v délce, min. 5 m. |  |  |
| Výkon vakuového čerpadla, min. 170 l/min. |  | \* |
| Odsávací a plnící výkon, min. 1000 g/min. |  | \* |
| Tlaková láhev bez ohřevu, např. pomocí ohřevného pásu. |  |  |
| Tiskárna k výtisku zpráv po ukončení práce. |  |  |
| Proplachovací software pro automatický proplach klimatizačního systému vozidel. |  |  |
| Kompletní ovládání v českém jazyce. |  |  |
| **Příslušenství:** |
| Proplachovací jednotka chladiva – vyčištění systému k odstranění usazenin, kovových pilin při poškození kompresoru klimatizace. |  |  |
| Sada odběrových adaptérů (láhve s chladivem) pro R 134a. |  |  |
| Sada adaptérů k proplachu.  |  |  |
| Digitální servisní teploměr. |  |  |
| Sortiment o-kroužků. |  |  |
| Obal (kryt) plničky proti prachu. |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

 …………………………………..…..

 *jméno a funkce statutárního nebo*

*oprávněného zástupce dodavatele*

 [DOPLNÍ DODAVATEL]