|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zn.** | **Ilustrativní foto** | **Popis** | **Počet ks** | **Splnění technické specifikace dle popisu (ANO/NE)** |
| N01A |  | **Židle s opěrkami**  Čalouněné opěradlo a sedadlo s loketníky  Rozměry:  Hloubka celková max. 54 cm  Šířka sedu min. 45 cm, max. 50 cm  Výška max. 80 cm  Výška sedu min. 46 cm, max. 48 cm  Materiál rámu: masivní bukové dřevo  Čalounění omyvatelná koženka (min.100%PU, min.585g/m2, tl. min. 1,1mm, odolnost v otěru min. 200 000 cyklů, tepelná odolnost min. 150°C, samozhášecí úprava) Sedák a opěrák s polstrováním.  Hmotnost: max. 6,5 kg Barva: čalounění béžový okr, rám odstín odpovídající přirozenému tónu dubu  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP  1.NP 12x 1.08 = 12 2.NP 8x 2.17 = 8 3.NP 8x 3.13 =8 4.NP | 28x | Zvolte položku. |
| N01B |  | **Židle s opěrkami**  Čalouněné opěradlo a sedadlo s loketníky  Rozměry:  Hloubka celková max. 54 cm  Šířka sedu min. 45 cm, max. 50 cm  Výška max. 80 cm  Výška sedu min. 46 cm, max. 48 cm  Materiál rámu: buk, čalounění omyvatelná koženka (min.100%PU, min.585g/m2, tl.min.1,1mm, odolnost v otěru min. 200 000 cyklů, tepelná odolnost min.150°C, samozhášecí úprava) Sedák a opěrák s polstrováním  Hmotnost: max. 6,5kg Barva: čalounění šedobéžová, rám odstín odpovídající přirozenému tónu dubu    Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP  1.NP 4x 1.09, 4x1.13 = 8 2.NP 12x pokoj 4-9 = 12 3.NP 6x pokoj 10-12 = 6 4.NP | 26x | Zvolte položku. |
| N02 |  | **Křeslo s opěrkami** Rozměry:  Výška opěráku min. 120 cm  Hloubka celková max. 68 cm  Šířka celková max. 68 cm  Výška sedu: Výška sedu min. 46 cm, max. 49 cm  Materiál rámu: buk Barva dřeva: odstín odpovídající přirozenému tónu dubu Materiál čalounění: tkanina min. 100% PE, odolnost v otěru min. 160 000 cyklů, teflonová úprava pro snadné čištění Barva čalounění: cihlový okr  Pevná konstrukce z masivního buku, anibakteriální lak, barva dub, čalounění opěráku a sedáku je snímatelné. Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál. Jídelní/odkládací deska integrovaná, sedák antidekubitní provedení. Kluzák na nohách. Náhradní potah na opěrák i sedadlo    Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP 1x1.06 = 1  2.NP 3.NP 4.NP | 1x | Zvolte položku. |
| N03A |  | **Polohovací pečovatelské křeslo na kolečkách**   * dřevěné (materiál buk, barva odstín odpovídající přirozenému tónu dubu), lakované (antibakt. lak) * polohovatelné, tvořené opěradlem a sedákem * opěradlo polohovatelné pomocí plynové pružiny s chrannými kolečky * polohování umožněno z pozice uživatele a zároveň z pozice ošetřujícího * podhlavník s opěrkami hlavy- sedák a zádový díl oddělený * jádro sedáku a opěradla ze samozhášitelného molitanu * nepropustná separační vrstva na sedáku a podnožce * snímatelný pratelný potah se sníženou hořlavostí * snímatelné čalounění područek * Integrovaná polohovatelná podnožka * výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou * kolečka s brzdou, průměr min. 125 mm * výškově nastavitelné područky- snímatelné čalounění područek   Materiál čalounění: tkanina min. 100% PE, odolnost v otěru min. 160 000 cyklů, teflonová úprava pro snadné čištění Barva čalounění: cihlový okr    Rozměry:   * šířka max. 80 cm * výška opěradla min. 97 cm * výška sedáku 47-50 cm   Nosnost min. 120 kg  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  1.NP 10x 1.08 =10  Celkem 10 ks | 10x | Zvolte položku. |
| N03B |  | **Polohovací pečovatelské křeslo na kolečkách**   * dřevěné (materiál buk, odstín odpovídající přirozenému tónu dubu), lakované (antibakt. lak) * polohovatelné, tvořené opěradlem a sedákem * opěradlo polohovatelné pomocí plynové pružiny s chrannými kolečky * polohování umožněno z pozice uživatele a zároveň z pozice ošetřujícího * podhlavník s opěrkami hlavy- sedák a zádový díl oddělený * jádro sedáku a opěradla ze samozhášitelného molitanu * nepropustná separační vrstva na sedáku a podnožce * snímatelný pratelný potah se sníženou hořlavostí * snímatelné čalounění područek * Integrovaná polohovatelná podnožka * výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou * kolečka s brzdou, průměr min. 125 mm * výškově nastavitelné područky- snímatelné čalounění područek * kulovité rukojeti na područky (pár) 10x * jídelní deska 10x   Materiál čalounění: tkanina min. 100% PE, odolnost v otěru min. 160 000 cyklů, teflonová úprava pro snadné čištění Barva čalounění: šedobéžová    Rozměry:   * šířka max. 80 cm * výška opěradla min. 97 cm * výška sedáku 47-50 cm   Nosnost min. 120 kg  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.NP 1x 1.15 = 1  1.NP 1x1.13, 2x1.16, 1x1.17, 1x1.18 =5  2.NP x pokoj 4-8, 2x pokoj 9 = 7  3.NP 3x pokoj 10-12 = 3  Celkem 26 ks (kulovité rukojeti a jídelní desku pouze u 10 ks, ostatní bez) | 16x | Zvolte položku. |
| N04 |  | **Polohovací křeslo** Křeslo s masivní konstrukcí z mořeného bukového dřeva, výškově stavitelnými područkami a čalouněným sedákem, opěrákem a integrovanou podnožku (výklopnou). Opěrák a podložka jsou polohovatelné. Čalounění je snímatelné.  Rozměry:  šířka max. 80 cm  výška opěradla min. 97 cm  výška sedáku min 42 cm Materiál: buk Barva dřeva: odstín odpovídající přirozenému tónu dubu Barva čalounění: šedobéžová textilie  Materiál čalounění: tkanina min.100% PE, odolnost v otěru min.160 000 cyklů, teflonová úprava pro snadné čištění Barva čalounění: šedobéžová    Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP 2.NP: 1x 2.15 = 1 3.NP 4.NP | 1x | Zvolte položku. |
| N05 |  | **Křeslo s integrovanými reproduktory**  snímatelný sedák usnadňující čištění, vyšší opěrák, integrované reproduktory v opěráku hlavy  Rozměry:  Šířka (mm) min. 690  Celková výška (mm) min. 1000  Výška sedáku (mm) min. 450  Materiál: buk Barva dřeva: odstín odpovídající přirozenému tónu dubu  Barva čalounění: šedobéžová, čalounění sedáku nepropouštějící vlhkost  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet: 1.NP 1x1.13 = 1 | 1x | Zvolte položku. |
| N06 |  | **Dvojkřeslo s opěrkami** Rozměry:  Výška opěráku min. 120 cm  Hloubka celková max. 68 cm  Šířka celková max. 125 cm  Výška sedu: Výška sedu min. 46 cm, max. 49 cm  Materiál: buk Barva dřeva: odstín odpovídající přirozenému tónu dubu Barva čalounění: šedobéžová textilie  Pevná konstrukce z masivního buku,anibakteriální lak, barva dub. Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné, barva šedobéžová. Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.  Jídelní/odkládací deska integrovaná, sedák anditekubiítní provedení, kluzák na nohách  Materiál čalounění: tkanina min.100% PE, odolnost v otěru min.160 000 cyklů, teflonová úprava pro snadné čištění Barva čalounění: šedobéžová    Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet: 1.NP 1x1.13 = 1 | 1x | Zvolte položku. |
| N07 |  | **Trojkřeslo s opěrkami**  Výška opěráku min. 120 cm  Hloubka celková max. 68 cm  Šířka celková max. 183 cm  Výška sedu: Výška sedu min. 46 cm, max. 49 cm  Pevná konstrukce z masivního buku,anibakteriální lak, barva dub.  Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné.  Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.  Jídelní/odkládací deska integrovaná, sedák anditekubiítní provedení,  Kluzák na nohách Materiál: buk Barva dřeva: odstín odpovídající přirozenému tónu dubu Barva čalounění: šedobéžová textilie  Nosnost min 300 kg (100kg/sed)  Materiál čalounění: tkanina min. 100% PE, odolnost v otěru min. 160 000 cyklů, teflonová úprava pro snadné čištění Barva čalounění: cihlový okr    Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP 2x1.08 = 2 2.NP 3.NP 4.NP | 2x | Zvolte položku. |
| N08 |  | **Kancelářská židle otočná**  Židle s vysokým síťovaným opěradlem, opěrkou hlavy a bederní opěrkou. Velký, měkce polstrovaný sedák poskytuje pohodlí při dlouhých hodinách práce.Nastavitelná síťovaná opěrka zad zaručuje pohodlí a správné odvětrávání.Síťované opěradlo výrazně snižuje pocit horka a pocení zad.Vysoké opěradlo s nastavitelným úhlem sklonu.Pohodlná opěrka hlavy s nastavitelnou polohou.Nastavitelná bederní opěrka.Pneumatické nastavení výšky sedáku.  Konstrukce židle: kombinace kovu a plastových prvků  Barva kovových částí: černá nebo stříbrná  Barva plastových částí: černá  Barva čalounění: černá  Materiál sedáku: čalouněný  Rozměry:  Celková výška v max. poloze: min. 1200 mm  Výška sedáku: ve své nejnižší poloze min. 440 mm  Šířka sedáku: max. 530 mm  Hloubka sedáku: min. 480 mm  Výška opěradla: min. 600 mm  Celková šířka židle: max. 700 mm  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1x01.11 = 1  1.NP 1x dohledová část = 1  2.NP 2x 2.15, 2x 2.16 = 4  3.NP 2x 3.14 = 2  4.NP 2x4.02 = 2 | 10x | Zvolte položku. |
| N10 |  | **Konferenční židle**  Stohovatelná konferenční židle s celosvařovanou konstrukcí a polstrovaným sedákem s odolným potahem a opěradlem, které tvoří jednolitá tvarovaná skořepina.  Potah opěráku a sedáku látka šedobéžová  Nosnost (kg): min. 120  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  01.PP  1.NP  2.NP: 3x2.15 = 3  3.NP  4.NP | 3x | Zvolte položku. |
| N21 |  | **Jídelní stůl 1** Dřevěný jídelní stůl čtvercový  Rozměry: délka 950 x hloubka 950 x výška 750mm (možná odchylka ± 50mm) Materiál: dubový masiv Barva dřeva: dub  Povrchová úprava: přírodní olej Stůl musí být konstrukčně navržen tak, aby pod něj bylo možné bezpečně a pohodlně zajet standardním mechanickým invalidním vozíkem. Minimální světlá výška mezi podlahou a nejnižší částí konstrukce pod pracovní deskou (např. lubem, výztuhou apod.) musí být alespoň 70 cm.  Vnitřní šířka mezi nohami stolu musí být minimálně 70 cm.  Konstrukce stolu musí být zároveň dostatečně stabilní a bezpečná při běžném používání, včetně zatížení vzniklého při přisunování či opírání se o stůl.  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP: 1x1.09 = 1 2.NP: 6x pokoj 4-9 = 6 3.NP 2x 3.13, 3x pokoj 10-12 = 5 4.NP | 12x | Zvolte položku. |
| N22 |  | **Jídelní stůl 2** Dřevěný jídelní stůl  Rozměry: hloubka 900 x délka 1400 mm, výška 750 mm (možná odchylka ± 20mm) Materiál: dubový masiv Barva dřeva: dub  Povrchová úprava: přírodní olej Stůl musí být konstrukčně navržen tak, aby pod něj bylo možné bezpečně a pohodlně zajet standardním mechanickým invalidním vozíkem. Minimální světlá výška mezi podlahou a nejnižší částí konstrukce pod pracovní deskou (např. lubem, výztuhou apod.) musí být alespoň 70 cm.  Konstrukce stolu musí být zároveň dostatečně stabilní a bezpečná při běžném používání, včetně zatížení vzniklého při přisunování či opírání se o stůl. Konstrukce musí umožnit jejich přiražení k sobě tak, aby bylo možné vytvořit souvislou pracovní plochu bez mezer a výškových rozdílů.  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP: 4x1.08, 1x1.13 = 5 2.NP: 2x2.17 = 2 3.NP 4.NP | 7x | Zvolte položku. |
| N23 |  | **Jídelní stůl 3** Stabilní podnož stolů je vyrobena ze čtvercových profilů. Stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky min.18 mm, hrany jsou olepeny odolnou ABS hranou. Povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovacím lakem v odstínu stříbrošedá  Rozměry: délka 800 x hloubka 800 x výška 750 mm (možná odchylka ± 20mm) Materiál: kov, laminovaná dřevotříska Povrchová úprava: kovová konstrukce šedá, deska dekor dub  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP  2.NP: 1x 2.15 = 1  3.NP  4.NP | 1x | Zvolte položku. |
| N24 |  | **Pracovní stůl 1** Stabilní podnož stolů je vyrobena ze čtvercových profilů. Stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky min. 18 mm, hrany jsou olepeny odolnou ABS hranou. Povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovacím lakem v odstínu stříbrošedá  Rozměry: délka 1200 x hloubka 600 x výška 750 mm (možná odchylka ± 20mm) Materiál: kov, laminovaná dřevotříska Povrchová úprava: kovová konstrukce šedá, deska dekor dub  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.   Počet:  01.PP 1.NP  2.NP 2x 2.15,1x2.16 = 3 3.NP 1x 3.14 = 1 4.NP | 4x | Zvolte položku. |
| N25 |  | **Pracovní stůl 2** Stabilní podnož stolů je vyrobena ze čtvercových profilů. Stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky min. 18 mm, hrany jsou olepeny odolnou ABS hranou. Povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovacím lakem v odstínu stříbrošedá  Rozměry: 1600 x 800 x 750 mm (možná odchylka ± 20mm) Materiál: kov, laminovaná dřevotříska Povrchová úprava: kovová konstrukce šedá, deska dekor dub  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP  2.NP 1x 2.16 = 1 3.NP 1x 3.14 = 1 4.NP | 2x | Zvolte položku. |
| N26 |  | **Pracovní stůl 3** Stabilní podnož stolů je vyrobena ze čtvercových profilů. Stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky min. 18 mm, hrany jsou olepeny odolnou ABS hranou. Povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovacím lakem v odstínu stříbrošedá  Rozměry: 2000 x 800 x 750 mm (možná odchylka ± 20mm) Materiál: kov, laminovaná dřevotříska Povrchová úprava: kovová konstrukce šedá, deska dekor dub  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1x01.11 = 1 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 2x 4.02 = 2 | 3x | Zvolte položku. |
| N27 |  | **Konferenční stolek 1** Kulatý konferenční stolek   Rozměry: Ø 60 cm, V 45 cm (možná odchylka ± 50mm) Tloušťka desky stolu: min. 2 cm Materiál: dubový masiv Barva dřeva: dub  Konstrukce, nohy a deska: masivní dubové dřevo  Povrchová úprava: přírodní olej  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP 2x1.08, 1x1.13 = 3 2.NP 3.NP 4.NP | 3x | Zvolte položku. |
| N29 |  | **Odkládací stolek** kolečka, dvě úrovně pro odkládání předmětů  Horní odkládací plocha musí být ze tří stran – levé, pravé a zadní – opatřena pevnými bočnicemi nebo zvýšenými hranami s minimální výškou 3 cm, které zabrání samovolnému sklouznutí předmětů. Čelní strana zůstává otevřená pro snadný přístup. Přední rohy bočnic musí být zaoblené pro bezpečnou manipulaci a minimalizaci rizika poranění.  Rozměry: š 400 x v530 x h400mm (možná odchylka ± 50mm)  Materiál: laminovaná dřevotříska  Barva: dekor dub  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP 6x1.08 = 6 2.NP  3.NP 4.NP | 6x | Zvolte položku. |
| N30 |  | **Šatní skříň** Šatní skříňka s úložnými boxy, 2 boxy, cylindrický zámek, laminované dveře, bílá, tyč na ramínka  Rozměry: max. š300 x h500 x v1850  Je možné dodat skříně jako celek složený ze dvou nebo tří dvouboxových modulů, za předpokladu, že každý samostatný modul splňuje výše uvedené maximální rozměry.  Materiál: korpus kov, dveře laminovaná dřevotříska Barva: korpus šedá, dveře bílá nebo dub  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 2x01.11 = 2 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 4x4.03, 7x4.07 = 11 | 13x | Zvolte položku. |
| N31 | Kombinovaná kancelářská skříň PRIMO WHITE, dveře na 2 patra, 1781 x 800 x 420 mm, bílá/dub přírodní | **Kancelářská policová skříň kombinovaná** Kancelářská policová skříň z laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm, ABS min. 1 mm Zesílené police o síle min. 25 mm na kovových čepech, nosnost min. 35 kg pohledová záda, dveře na 2 patra, uzamykatelné, rektifikační kluzáky k vyrovnání nerovnosti podlahy alespoň do 10 mm, kovová madla stříbrná   Rozměry: max. v 1850 x 800 x 420 mm  Materiál: laminovaná dřevotříska Barva: dub  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1x01.11 = 1 1.NP 2.NP: 1x 2.15, 1x2.16 = 2 3.NP 1x3.14 = 1 4.NP 2x4.02 = 2 | 6x | Zvolte položku. |
| N32 | Obsah obrázku nábytek, police, Kartotéka, zásuvka  Popis byl vytvořen automaticky | **Komoda** Rozměry:  Šířka max. 100 cm  Výška max. 85 cm  Hloubka max. 45 cm  Materiál: laminovaná dřevotříska, bílá Zadavatel připouští, aby některé části komody (např. podstavec, nožky nebo konstrukční výztuhy) byly z v masivního dubového dřeva a barvě dub. Podmínkou je stejné designové řešení jako u N 35 knihovna a N 38 TV stolek.  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP 1x 1.09 = 1 2.NP 3.NP 4.NP | 1x | Zvolte položku. |
| N33 |  | **Přístavná policová skříňka** Přístavná policová skříňka   Rozměry:  Hloubka max. 800 mm  Výška max. 740 mm  Šířka max. 420 mm  Materiál: z laminované dřevotřísky o síle min.18 mm, ABS min. 1 mm, z boku police na vkládání šanonů, ze předu min .5 polic o síle min.18 mm, pro odkládání dokumentů o velikost min A4, pohledová záda  Barva: dub  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP  1.NP 2.NP: 1x 2.15, 1x 2.16 = 2 3.NP 1x 3.14 = 1 4.NP 1x 4.02 = 1 | 4x | Zvolte položku. |
| N34 | Kancelářský mobilní kontejner PRIMO GRAY, 3 zásuvky, šedá/bříza | **Kancelářský mobilní kontejner** Kontejner z laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm, ABS min.1 mm centrální cylindrický zámek se dvěma klíči,  madla kovová stříbrná, 3 šuplíky  Rozměry:  Šířka max. 430 mm  Výška max. 620 mm  Hloubka max. 550 mm  Materiál: laminovaná dřevotříska Barva: dub /šedá  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1x01.11 = 1 1.NP 2.NP: 2x 2.15, 2x 2.16 = 4 3.NP 2x3.14 = 2 4.NP 2x4.02 = 2 | 9x | Zvolte položku. |
| N35 |  | **Knihovna**  Knihovna musí obsahovat 1 zásuvku (šuplík). Zbývající část musí tvořit otevřené police, minimální počet polic 4 kusy.  Rozměry: max 85 x 190 x 42 cm  Materiál: laminovaná dřevotříska  Zadavatel připouští, aby některé části knihovny (např. podstavec, nožky nebo konstrukční výztuhy) byly z v masivního dubového dřeva a barvě dub.  Podmínkou je stejné designové řešení jako u N 32 komod a N 38 TV stolek.  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP 2x1.13 = 2 2.NP 1x2.17 = 1 3.NP 2x3.13 = 2 4.NP | 5x | Zvolte položku. |
| N36 | Kuchyňka NIKA bez vybavení 1000 x 600 x 2000 mm, dub přírodní | **Kuchyňka 1**  Kuchyňská linka kompaktního typu – spojená sestava horních i dolních skříněk v jednom celku,se dřezem a baterií, vyrobena z laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm, opatřeny ABS hranou. Pracovní deska je vybavena kabelovou průchodkou, která umožňuje zapojení elektrospotřebičů do prodlužovací zásuvky, kterou lze schovat do spodní skříňky. Nerezový dřez včetně montážního setu a příslušenství. Páková baterie včetně montážního setu a příslušenství, rektifikační kluzáky pro vyrovnání podlahy do výšky 15 mm, součástí je LED svítící lišta  Rozměry: max. š 1000 x h 600 x v 2000 mm Materiál: z laminované dřevotřísky Barva: bílá/dub  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP 2.NP  3.NP  4.NP 1x 4.02 = 1 | 1x | Zvolte položku. |
| N38 | Obsah obrázku nábytek, police, Regály a police, kredenc  Popis byl vytvořen automaticky | **TV stolek** TV konstrukčně řešený tak, aby poskytoval úložný prostor alespoň ve dvou samostatných policích nebo oddělených úložných částech vedle sebe (např. dvě otevřené police, dvířka a police apod.). Provedení stabilní, určené pro umístění televizoru a související techniky.  Rozměry:  Šířka max. 1700 mm  Výška max. 500 mm  Hloubka max. 420 mm  Materiál: laminovaná dřevotříska bílá Zadavatel připouští, aby některé části (např. podstavec, nožky nebo konstrukční výztuhy) byly z v masivního dubového dřeva a barvě dub.  Podmínkou je stejné designové řešení jako u N 32 komoda a N35 knihovna.     Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt. Počet:  01.PP 1.NP 1x1.06 = 1 2.NP 1x2.17 = 1 3.NP 1x3.13 = 1 4.NP | 3x | Zvolte položku. |
| N41 |  | **Botník**  Dvě pevné otevřené police, které umožní uložení alespoň dvou párů bot Polstrovaný sedák pro pohodlné sezení, čalouněn materiálem vhodným do interiéru.    Rozměry:  Šířka max. 800 mm  Výška max. 520 mm  Hloubka max. 400 mm  Nosnost min. 110 kg  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP 2x1.13 = 2 2.NP Pokoje 4-9 = 6 3.NP Pokoje 10-12 = 3 4.NP | 11x | Zvolte položku. |
| N42 | Obsah obrázku nábytek, dřevěné, podlaha, stůl  Popis byl vytvořen automaticky | **Odkládací lavička**  Vhodná do vlhkého prostředí (koupelna) Rozměry:  Šířka max. 750 mm  Výška min. 450 mm  Hloubka max. 400 mm  Nosnost min 110 kg  Materiál: bambus  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt. Počet:  01.PP 1x1.07 = 1 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP | 1x | Zvolte položku. |
| N43 |  | **Věšáková stěna**  Materiál: dubová spárovka tl. min. 18 mm, léta vertikálně  Povrchová úprava: přírodní bezbarvý olej  Včetně montážní sady do zdi (kotvení není viditelné z přední strany)  Součástí dodávky 5x háček N52  Rozměry:  Šířka max. 800 mm  Výška min. 1000 mm  Počet:  01.PP 1.NP 1x 1.13, 3x 1.07 = 4 2.NP Pokoje 4-9 = 6 3.NP Pokoje 10-12 = 3 4.NP | 13x | Zvolte položku. |
| N44 | Obsah obrázku nábytek, stůl, design, konferenční stolek  Popis byl vytvořen automaticky | **Šatní lavička 1** Lavička do šaten s policí Rozměry:  Šířka max. 2000 mm  Výška min. 420 mm  Hloubka max. 280 mm  Materiál: konstrukce lakovaná prášková ocel, sedací část z laminované dřevotřísky s min. 2 mm ABS Barva: konstrukce RAL 7035, sedací část dekor dub    Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 1x4.03,2x4.07 = 3 | 3x | Zvolte položku. |
| N45 | Obsah obrázku nábytek, stůl, Stolek, Konferenční stolky  Popis byl vytvořen automaticky | **Šatní lavička 2**  Rozměry:  Šířka max. 1000 mm  Výška min. 420 mm  Hloubka max. 280 mm Materiál: konstrukce lakovaná prášková ocel, sedací část z laminované dřevotřísky s min. 2 mm ABS Barva: konstrukce RAL 7035, sedací část dekor dub  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP  2.NP 3.NP 4.NP 1x4.08, 1x4.05 = 2 | 2x | Zvolte položku. |
| N50 |  | **Nástěnná police**  Rozměry:  Šířka max. 2000 mm  Výška max. 300 mm  Hloubka max. 380 mm Materiál: laminovaná dřevotříska Barva: barva bílá, polomatná  Nosnost min. 20kg  Poznámka: dodávka včetně 4x skrytá konzola (integrovaná v tloušťce police)  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP  2.NP 3.NP 4.NP 1x4.07 = 1 | 1x | Zvolte položku. |
| N51 |  | **Nástěnné zrcadlo** Rozměry: max 1000 x 600 mm  Materiál: zrcadlové sklo, bezrámové  Montáž: plošně lepeno neutrálním silikonem pro lepení zrcadel  Počet:  01.PP 1.NP 1x1.13 = 1 2.NP Pokoje 4-9 = 6 3.NP Pokoje 10-12 = 3 4.NP 2x4.07 = 2 | 12x | Zvolte položku. |
| N52 | Obsah obrázku design, páčka  Popis byl vytvořen automaticky | **Věšák 2** Rozměry: průměr min. 55 mm Materiál: kov Barval: chrom Věšák je zakončen zobáčkem zakřiveným směrem nahoru zabraňující sklouznutí pověšeného předmětu.  Počet:  01.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5x4.03, 5x4.07, 3x4.08, 3x4.05 = 16  + 60ks pro N43 = 60 | 81x | Zvolte položku. |
| N53 | Obsah obrázku řada/pruh, světlo, design  Popis byl vytvořen automaticky | **Dvou-kolejnice na závěsy a záclony** Minimalistická hliníková dvou-kolejnice na závěsy a záclony  Rozměry: E\_Příloha č. 1 zadávací dokumentace (E\_Příloha\_č\_1b\_Specifikace\_Soupis rozměrů kolejnic, záclon a závěsů) Materiál: hliník  Povrchová úprava: bílý lak  Poznámka: Přesné rozměry musí být ověřeny na stavbě před dodávkou.  Počet:  01.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP | x | Zvolte položku. |
| N54 | Obsah obrázku záclona  Popis byl vytvořen automaticky | **Závěsy** zatemňovací závěsy Rozměry: E\_Příloha č. 1 zadávací dokumentace (E\_Příloha\_č\_1b\_Specifikace\_Soupis rozměrů kolejnic, záclon a závěsů) Materiál: polyester  Barva: šedobéžová, dle odsouhlaseného vzorku  Poznámka: Přesné rozměry musí být ověřeny na stavbě před dodávkou. Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP | x | Zvolte položku. |
| N55 | Obsah obrázku záclona  Popis byl vytvořen automaticky | **Záclony** Rozměry: E\_Příloha č. 1 zadávací dokumentace (E\_Příloha\_č\_1b\_Specifikace\_Soupis rozměrů kolejnic, záclon a závěsů) Materiál: polyester Vzor: bez vzoru / ornamentu  Poznámka: Přesné rozměry musí být ověřeny na stavbě před dodávkou. Barevné provedení odsouhlasí architekt.  Počet:  01.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP | x | Zvolte položku. |
| N58 | max. hmax. | **Psací stůl**  Dřevěný psací stůl, min. s jedním šuplíkem  Rozměry: max. h 450 x d 1400 x v 780mm  Materiál: dubový masiv Barva dřeva: dub  Povrchová úprava: přírodní olej  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  01.PP  1.NP 1x 1.08 = 1  2.NP  3.NP  4.NP | 1x | Zvolte položku. |
| N68 |  | **Kovová zásuvková kartotéka, 3 zásuvky,**  Korpus kartotéky z ocelového plechu se zásuvkami pro formát závěsné složky A4, čela a horní deska z laminované dřevotřísky tl. min.18 mm opatřeny hranou ABS tl. min 1 mm.  Zásuvky jsou osazeny teleskopickými kuličkovými pojezdy se 100% výsuvem zásuvky pro snadnější práci s dokumenty, pojezd zásuvek je velmi lehký a tichý, nosnost zásuvky je min. 30 kg, systém blokace zásuvek zamezuje současnému vysunutí více zásuvek najednou a brání tak možnému převážení celé kartotéky.  Centrální zamykání kvalitním cylindrickým zámkem se dvěma klíči, povrchová úprava je provedena práškovým vypalovacím lakem v šedé (RAL 7035)) barvě, čela dub  vnitřní rozměry zásuvky:  Výška max. 105 cm  Šířka max 47 cm  Hloubka max. 65 cm  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  01.PP 1.NP 2.NP 1x 2.16 = 1 3.NP 1x3.14 = 1 4.NP | 2x | Zvolte položku. |
| N63 | https://www.ceskeregaly.cz/deploy/files/1nastenny-regal-biedrax---stribrna-konstrukce--police-buk---4-police-b2.jpg | **Závěsný policový systém**  Policový systém zavěšený na stěně (sestava), regály musí být tvořeny stojinami (svislé nosné prvky), které se kotví přímo do zdi. Do stojin se pomocí úchytného systému (např. hákového nebo drážkového) zasazují jednotlivé police.  Police musí být výškově nastavitelné, tzn. jejich umístění lze přizpůsobit podle potřeby v pravidelných krocích v rozpětí min. 50 m).  celkový rozměr:  výška max. 2,2 m; hloubka max. 0,6 m; šířka max. 2,1 m  nosnost police min.50 kg/m délky police; min. pět řad polic s roztečí min 30 cm. police: dřevotříska - laminovaná a ohraněná ze 4 stran ABS hranou~~,~~  rám: ocel - lakována práškovou barvou  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  počet:  01.PP 1x 01.05 2x 01.04 = 3 1.NP  2.NP  3.NP  4.NP | 3 | Zvolte položku. |
| N64 | https://www.ceskeregaly.cz/deploy/files/1nastenny-regal-biedrax---stribrna-konstrukce--police-buk---4-police-b2.jpg | **Závěsný policový systém**  Policový systém zavěšený na stěně (sestava), regály musí být tvořeny stojinami (svislé nosné prvky), které se kotví přímo do zdi. Do stojin se pomocí úchytného systému (např. hákového nebo drážkového) zasazují jednotlivé police.  Police musí být výškově nastavitelné, tzn. jejich umístění lze přizpůsobit podle potřeby v pravidelných krocích v rozpětí min. 50 m).  Celkový rozměr:  výška max. 2,2 m; hloubka max. 0,6 m; šířka max.3,3 m  nosnost police min.50 kg/m délky police; min. pět řad polic s roztečí min 30 cm.  police: dřevotříska - laminovaná a ohraněná ze 4 stran ABS hranou  rám: ocel - lakována práškovou barvou  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  počet:  01.PP 1x 01.02 = 1  1.NP  2.NP  3.NP | 1 | Zvolte položku. |
| N65 |  | **Nerezový stůl s dřezem**   * nerezový stůl s dřezem vlevo max. 190x70x85cm (možná odchylka ± 20mm) * dřez max. do 1/3 pracovní desky * zadní lem chránící proti vniknutí kapalin a odpadů mezi okraj stolu a stěnu * bez lemu na čelní a boční straně * bez bočního a čelního krytí * s policí * včetně dřezové stojánkové baterie, pákové provedení, s flexibilním ramínkem, keramická kartuše   počet:  01.PP 1x 01.03 = 1  1.NP  2.NP  3.NP  4.NP | 1 | Zvolte položku. |
| N66 |  | **Botník**  Barva: dub  Materiál: kompozitní dřevo nebo lamino, možná kombinace s kovovou konstrukcí, Horní deska musí být konstrukčně dimenzována tak, aby umožňovala krátkodobé sezení dospělé osoby. Minim. na 6 párů bot.  Rozměry: max. 105 x 35 x 51 cm (Š x H x V)  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  počet:  01.NP 3x 1.07 = 3 | 3 | Zvolte položku. |
| N67 | Dřevěná šatní skříňka Visio - 6 boxů, 90 x 45 x 185 cm, cylindrický zámek, buk | **Šatní skříň** Šatní skříňka s úložnými boxy, 2 boxy v jednom dílu, max. výše 200cm,  Do prostoru o šíři 3 metry je nutno umístit minimálně 18 samostatných boxů, tzn. 9 skříněk po dvou boxech. Možno dodat skříně ve variantě s dvěma nebo třemi dvouboxovými moduly spojenými v jeden celek.  Materiál provedení: laminovaná dřevotříska dekor dub o min. síle 18 mm, hrany ABS min. 2 mm  Vnitřní uspořádání boxů: Každý box bude obsahovat buď tyč na zavěšení oblečení nebo jednu polici a bude opatřen cylindrickým zámkem.  Poznámka: Barevné provedení odsouhlasí architekt.  počet:  01.PP 18 boxů (dva nad sebou) x 1.07 = 18 1.NP  2.NP  3.NP | 18 | Zvolte položku. |