**Kulturní dům Zábřeh - úprava vstupního prostoru a části veřejného prostranství**

V současné době vrcholí stavební práce na celkové rekonstrukci s rozšířením objektu kulturního domu v Zábřehu. Na tuto stavbu bude přímo navazovat celková úprava prostor před hlavním vstupem, která bude sestávat z těchto částí:

1. provedení litého teraca na plochách/podestách před hlavními vstupy do objektu a na ploše rampy pro osoby se sníženou pohyblivostí
2. výroba a obložení ŽB konstrukce hlavních vstupních schodišť prefabrikovanými dílci z litého teraca
3. výroba a obložení stávajících 5 ks sloupů podpírajících zastřešení vstupní části prefabrikovanými dílci z litého teraca
4. výroba a obložení ŽB konstrukce přístupového schodiště v předprostoru hlavního vstupu prefabrikovanými dílci z litého teraca
5. výroba a položení olemování zvýšené hrany dlážděné plochy v předprostoru hlavního vstupu

k jednotlivým částem úprav:

ad 1)

lité teraco bude provedeno na nově realizovanou vyzrálou ŽB desku, kterou si zhotovitel teraca případně mírně do upraví. Před vstupními dveřmi budou vynechány plochy pro umístění rámečků s čistícími zónami. Rámečky budou osazeny při pokládce teraca, jsou již vyrobeny a uloženy pro osazení ve skladu KD. Vodorovné plochy, na které nenavazuje jiná konstrukce (např. schodiště, zdivo stavby), takže vedou do volného prostoru, budou olemovány prefabrikovanými díly z teraca tvaru obráceného "L" šířky 300 mm, výšky 250 mm. Předpokládá se pokládka litého teraca v tl. 20 – 30 mm zrnitosti 2-8 mm. Předpokládá se kombinace dvou odstínů šedé barvy. Skutečná zrnitost, barvy pojiva, barvy kameniva bude předem odsouhlasena s autorem - architektem stavebních úprav. Ve shodném řešení bude provedena i rampa pro osoby se sníženou pohyblivostí. Dilatace ploch - pokud bude potřeba - bude provedena s vložením mosazných pásků, jejich rozmístění bude odsouhlaseno předem s projektantem. Předpoklad- v osách sloupů. Před sloupy jsou umístěna a do konstrukce schodišť zapuštěna svítidla, která musí být respektována. Celkové řešení a plocha pokládky jsou patrné ze situačního výkresu

ad 2)

předpokládá se obložení nových ŽB stupňů prefabrikáty z teraca tvaru "L" tl. 40 mm. Profil schodišťového stupně se předpokládá 300/150 (š/v)mm, se zkosenou hranou max. 5 mm. Vzhledem k délce schodiště se předpokládá délka jednotlivých prefabrikátů cca 3,0m. Schéma pokládky a barevné řešení bude předem odsouhlaseno architektem. Celkové řešení a plocha pokládky jsou patrné ze situačního výkresu

ad 3)

5 ks stávajících nosných sloupů o rozměrech cca 450/450 mm a výšce 3450 mm bude obloženo prefabrikovanými díly z teraca v tl. 40 mm. Vzhledem k výšce sloupů se předpokládá provedení obkladu z jednoho dílu. Povrch pemrlovaný, ve spojích budou navazující díly řezány pod úhlem 45°. Na rozích sloupů budou po celé výšce provedeny šambrány šířky cca 50 mm. Barevné řešení, provedení šambrán bude předem odsouhlaseno architektem.

ad 4)

obložení schodiště bude osazeno prefabrikáty z teraca tvaru "L" tl. 40 mm. Profil schodišťového stupně se předpokládá 300/150 (š/v)mm, se zkosenou hranou max. 5 mm. Vzhledem k délce schodiště se předpokládá délka jednotlivých prefabrikátů cca 3,0 m. Součástí této úpravy bude rovněž provedení obkladu na bočních stěnách schodiště. Schéma pokládky a barevné řešení bude předem odsouhlaseno architektem. Celkové řešení a plocha pokládky jsou patrné ze situačního výkresu.

ad 5)

olemování nové dlážděné plochy se předpokládá prefabrikovanými díly z teraca tvaru obráceného "L" šířky 300 mm, výšky 150 mm. Osazení bude provedeno na stávající sanovaný podklad původní opěrné zídky. Celkové řešení a plocha pokládky jsou patrné ze situačního výkresu. Realizace této úpravy bude provedena v součinnosti s pokládkou velkoformátové betonové dlažby v ploše mezi popsanou hranou a novým hlavním schodištěm před vstupem do objektu kulturního domu.

Vypracoval: V. Doležal 23.06.2025