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Most M 09 - sídliště Zahradní, Kyjov


Jedná se o stávající most, který zůstane zachován. Účelem stavebních úprav bude odstranění závad popsaných v hlavní prohlídce a provedeném diagnostickém průzkumu. 
Byl stanoven následující předpokládaný rozsah projekčních prací:
· Bude zachována spodní stavba a nosná konstrukce stávajícího mostu. Navržená oprava bude spočívat
zejména v:

· odstranění svrchních konstrukčních vrstev (vozovka, chodníky, vvrovnávací a podkladní vrstvy atd.) až po nosnou konstrukci
· odstranění původních hydroizolačních vrstev
· odstranění zábradlí a říms
· oprava uzavření dutin nosných profilů na obou koncích NK
· provedení nové spřažené vyrovnávací vrstvy na horní ploše nosníků NK
· položení nové hydroizolační vrstvy a vozovkového souvrství
· zřízení mostních závěrů, nových říms včetně chodníku a zábradlí, zapracování konzol IS umístěných na mostě
· opevnění pat opěr mostu vůči vodní erozi
· úprava toku dle požadavků jeho správce
· celoplošná sanace veškerých lícních ploch nosné konstrukce a spodní stavby
· upravit terén v okolí mostu



· PD bude řešit i napojení mostu na stávající komunikace na obou předmostích. Úprava komunikací se předpokládá v minimálním nutném rozsahu. Vzhledem k předpokládanému navýšení nivelety budou dotčeny i přilehlé sjezdy a křížení.

· Šířkové uspořádání komunikace a chodníků na mostě bude zhruba odpovídat stávajícímu stavu.

· Součástí PD bude i návrh dopravních opatření při stavbě mostu. Rozsah opatření bude upřesněn na dalších jednáních. Předpokládá se provádění při celkové uzávěře mostu.

· Konečné technické řešení bude odsouhlaseno na pracovním jednání po zajištění všech podkladů a vyjádření dotčených orgánů.

· Projektová dokumentace bude vypracována dle požadavků objednatele ve stupni pro vydání povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) v rozsahu dle přílohy č. č. 1 k vyhlášce 227/2024 Sb. v aktuálním
znění.


· Součástí bude i dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce 227/2024 Sb. v aktuálním znění.
· Obsahem dokumentace PDPS bude také naceněný soupis prací.
· Součástí PD bude i inženýrská činnost nutná k vypracování projektu a vydání povolení stavebního záměru, tj. zejména zjištění polohy inženýrských sítí, projednání jejich dotčení se správci a zapracování jejich požadavků do projektu. Dále bude projekt projednán se správcem toku a všemi dotčenými  orgány. Od všech dotčených orgánů a subjektů budou získána konečná vyjádření (pokud možno souhlasy).
· Součástí PDPS bude i projednání stavby se soukromými majiteli pozemků a získání jejich souhlasů na koordinační situaci. 

· Součástí PDPS nebudou projekční práce na přeložkách či úpravách inženýrských sítí. Tyto práce se budou řešit až v době zjištění jejich nezbytnosti a rozsahu. V současné době tento rozsah nejde určit.

· V současné době se nepředpokládají výrazné úpravy koryta vodoteče. Tyto práce tedy nejsou součástí zhotovení PD. Součástí není ani hydrotechnický výpočet toku většího rozsahu.

· PD bude odevzdána v digitální podobě + 2 paré pro každý stupeň v papírové podobě.

· Předpoklad dokončení projekčních prací včetně inženýrské činnosti (vyřízení všech potřebných povolení pro realizaci stavby vč. stavebního povolení) do 12 měsíců od nabití účinnosti smlouvy. 

















