# Příloha č.6 ZD

# Požadavky na předvedení vzorku

Cílem předvedení funkčního vzorku je snaha prokázat, že účastník zadávacího řízení ovládá technologie, které mají být součástí dodávky veřejné zakázky, a to v takovém stupni připravenosti, který koresponduje se záměrem Zadavatele pořídit přesné přístroje pro měření tramvajových kol a dvojkolí.

**Funkční vzorek musí mít následující parametry a vlastnosti:**

* Technické parametry dle Technické specifikace,
* Obsahovat kalibrační etanol,
* Obsahovat veškeré nabízené příslušenství.

### Příprava testu:

Časový limit pro předvádění vzorku je následující: čas na přípravu max. 5 minut, čas předvedení měření max. 15 minut, prezentace výsledku měření max. 30 minut.

Zařízení dodané uchazečem: Měřící zařízení včetně veškerého nabízeného příslušenství.

Zařízení dodané zadavatelem: Vůz, na kterém bude probíhat měření.

### Průběh testu:

**1. měření průměru kola**

Uchazeč předvede postup měření průměru kola na přistaveném voze.

**2. měření rozkolí**

Uchazeč předvede postup měření rozkolí na přistaveném voze.

**3. měření profilu kola**

Uchazeč předvede postup měření profilu kola na přistaveném voze.

**4. prezentace naměřených výsledků**

Uchazeč bude prezentovat naměřené údaje a možnosti analýzy dat dodávaným sw.

Pokud hodlá uchazeč získat body za hodnocené požadavky, musí jejich splnění prezentovat jednoznačným a srozumitelným předvedením.