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Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění 
Smlouva: Dodávka 1 ks nákladního vozidla pro autoškolu s tandemovým vlekem
Číslo smlouvy objednatele: DOD20261384
Číslo smlouvy dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Výrobce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Typ, označení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Rok výroby: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Vyjádření k údajům uvedeným v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel do příloh uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO v případě, že splňuje daný požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu, než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu, než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
	Typ a označení:
	Ano
	Hodnota/
Doplňující popis

	- max. spotřeba - komb. provoz [l/100 km] Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu s platnou legislativou.
	
	

	Vozidlo + tandemový vlek: (min. podmínky dle zákona č. 247/2000 Sb. pro výcviková vozidla)

	- vozidlo o celkové povolené hmotnosti min. 12 000 kg
	
	*

	- délka vozidla min. 8 m
	
	*

	- šířka vozidla min. 2,4 m
	
	*

	- konstrukční rychlost vozidla min. 80 km/h
	
	*

	- délka tandemového vleku min. 7,5 m
	
	*

	- šířka tandemového vleku min. 2,4 m
	
	*

	- konstrukční rychlost tandemového vleku min. 80 km/h
	
	*

	- celková povolená hmotnost soupravy min. 20 t
	
	*

	- celková délka soupravy min. 14 m
	
	*

	- zadavatel preferuje soupravu s výškou 3,3 m, připouští výšku soupravy max. 3,5 m
	
	*

	Motor:

	- 6válcový vznětový
	
	

	- emisní norma EURO 6
	
	*

	- min. výkon 160 kW
	
	*

	Převodovka: 

	- manuální nebo automatická s možností ručního řazení převodových stupňů
	
	*

	- retardér
	
	

	Řízení: 

	- s posilovačem
	
	

	- možnost seřízení volantu – horizontálně i vertikálně
	
	

	Brzdy: 

	- na přední i zadní nápravě kotoučové
	
	

	- posilovač brzd
	
	

	- ABS 
	
	

	- ASR
	
	

	Kabina: 

	- minimálně 3místná, prodloužená
	
	*

	- nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce vpravo
	
	

	- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce vpravo
	
	

	- minimálně airbag řidiče
	
	

	- elektricky ovládaná okna v kabině řidiče
	
	

	- digitální zrcátka s kamerami umístěnými na bocích vozidla, obraz z těchto kamer zobrazen na monitorech uvnitř vozidla s vysokým zobrazením
	
	

	- klimatizace
	
	

	- nezávislé topení
	
	

	- autorádio s možností handsfree (možnost pohodlného telefonování)
	
	

	- uzamykatelná schrána v kabině řidiče
	
	

	- odkládací prostor v kabině řidiče
	
	

	- imobilizér
	
	

	- centrální zamykání s dálkovým ovládáním
	
	

	- odnímatelné pratelné potahy sedadel tmavé barvy (budou namontovány)
	
	

	- gumové koberce v kabině
	
	

	- příprava pro radiostanici (přívod kabeláže, otvor na anténu) - podléhá schválení kupujícího u vybraného dodavatele (kabeláž s anténou dodá zadavatel) schéma zapojení Příloha kupní smlouvy č: 1.3)
	
	

	- příprava pro GPS (kabeláž dodá zadavatel) schéma zapojení Příloha kupní smlouvy č: 1.3)
	
	

	Nástavba: 

	- nástavba vozidla s plachtou na vestavěné konstrukci, která neumožňuje výhled řidiče za vozidlo jinak než prostřednictvím bočních zpětných zrcátek
	
	

	- vestavěná konstrukce s plachtou bude nejméně tak široká a vysoká jako kabina
	
	

	- barva a design plachty v příloze kupní smlouvy č: 1.1,1.2 (po obdržení přesných rozměrů plachty zadavatel upraví vizuály na míru)
	
	

	- protiskluzová podlaha v nástavbě 
	
	

	- schodiště do nástavby sklopné/výsuvné do vstupu nástavby
	
	

	Výbava: 

	- přední a zadní lapače nečistot
	
	

	- lékárnička
	
	

	- výstražný trojúhelník
	
	

	- 3 ks reflexních vest
	
	

	- hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou
	
	

	- nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku
	
	

	- uzamykatelná palivová nádrž
	
	

	- parkovací kamera
	
	

	- tachograf
	
	

	Světla: 

	- denní svícení v provedení LED
	
	

	- přední světla do mlhy
	
	

	Výbava pro autoškolu: 

	- druhá řada pedálů pro učitele
	
	

	- přenos z digitálních zrcátek i pro učitele na samostatný monitor s vysokým rozlišením pro přenos pohledu řidiče
	
	

	- zápis do TP pro druhé ovládání
	
	

	Pneumatiky: 

	- vozidlo na pneumatikách s označením pro celoroční provoz, vč. rezervy od jednoho výrobce
	
	

	Lakování: 

	- barva vozidla světle modrá (odstín RAL 5012) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele)
	
	

	Tandemový vlek: 

	- ložná plocha tandemového vleku s plachtou na vestavěné konstrukci
	
	

	- vestavěná konstrukce ložné plochy s plachtou bude nejméně tak široká a vysoká jako kabina vozidla
	
	

	- lékárnička
	
	

	- barva a design plachty tandemového vleku v příloze kupní smlouvy č: 1.1, a 1.2
	
	

	- protiskluzová podlaha ložné plochy
	
	

	- schodiště do ložné plochy tandemového vleku sklopné/výsuvné
	
	

	Pneumatiky tandemového vleku: 

	- tandemový vlek na pneumatikách vč. rezervy od jednoho výrobce
	
	

	- nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku
	
	

	Lakování tandemového vleku: 

	- barva vozidla světle modrá (odstín RAL 5012) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele)
	
	

	- barva a design plachty v příloze kupní smlouvy č: 1.1,1.2 (po obdržení přesných rozměrů plachty zadavatel upraví vizuály na míru)
	
	

	Lakování: 

	- barva vozidla světle modrá (odstín RAL 5012) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele)
	
	





V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]
	…………………………………..…..
 								jméno a funkce statutárního nebo 
oprávněného zástupce dodavatele
									[DOPLNÍ DODAVATEL]
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