

Příloha č. 3	Město Výsluní


TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ / TECHNICKÁ SPECIFIKACE A CENOVÁ NABÍDKA
Název zakázky: „Technické vybavení pro lesní hospodářství“
Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!
	Kolový traktor - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry:

	Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) :                                                      
	 
	 
	 

	 
	 
	Požadavek
	Nabídka

	Motor
	Jmenovitý výkon motoru (bez krátkodobého navýšení)
	min. 82 kW  
	 

	
	Typ motoru
	 vznětový
	 

	
	Počet válců
	min. 3
	 

	
	Zdvihový objem
	3700-4400 cm3
	 

	
	Chlazení motoru
	 kapalinou
	 

	
	Úroveň emisí
	min. Stage 5
	 

	
	Palivová nádrž
	min.100l
	 

	Převodovka
	Pohon 
	4x4 
	 

	
	Elektrohydraulická reverzace pod volantem
	Ano
	 

	
	Uzávěrka diferenciálu
	 minimálně jedné nápravy 
	 

	
	Max. rychlost 30-40 km/h s možností reverzace bez spojkového pedálu
	Ano
	 

	
	Snížené otáčky motoru při maximální dopravní rychlosti
	Ano
	 

	
	Min. pojezdová rychost
	0,34 km/hod
	 

	
	Počet převodových stupňů (vpřed/vzad)
	min. 32/32
	 

	Nápravy
	Poloměr otáčení  
	maximálně 2,5 m
	 

	
	Přední a zadní náprava - elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením
	ANO
	 

	
	Světlá výška podvozku
	min. 400 mm
	 

	Rozměry
	Rozvor náprav
	max.2300mm
	 

	
	Výška 
	max. 2650 mm
	 

	Hydraulika
	Výkon hydraulických čerpadel
	min. 85 l / min
	 

	
	Zvedací síla na konci ramen 
	min. 4000kg
	 

	
	Hydraulické okruhy
	min. 2
	 

	
	Spojky v olejové lázní (pojezdová, PTO) 
	ANO
	 

	
	Zadní vývodový hřídele min 540/540E
	ANO
	 

	
	Zadní 3 bodový hydraulický závěs kategorie 2
	ANO
	 

	Ostatní výbava
	Kabina řidiče s ochranou splňující ROPS
	ANO
	 

	
	Vzduchové brzdy přívěsy 2- okruhové
	ANO
	 

	
	Rovná podlaha kabiny traktoru bez středového tunelu
	ANO
	 

	
	Osvětlení interiéru kabiny
	ANO
	 

	
	Otevíratelné zadní okno kabiny
	ANO
	 

	
	Počet pracovních světel na střeše kabiny včetně ochrany (vpředu + vzadu)
	min. 2 + 2
	 

	
	Klimatizovaná kabina 
	ANO
	 

	
	Sedadlo řidiče - pneumaticky odpružené
	ANO
	 

	
	Povinná výbava dle platné legislativy
	ANO
	 

	
	Lesnická nástavba splňující FOPS/OPS
	ANO
	 

	
	Čelní tříbodový závěs s předním hydraulickým okruhem a elektrickou přípojkou
	min. 2 hydraulické přípojky
	 

	
	Zadní automatický, etážový závěs pro přívěs s průměrem čepu 38 mm. Případně další závěsy umožňující agregaci dalších strojů v nabídce 
	ANO
	 

	Dodací podmínky
	Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích
	ANO
	 

	
	COC list
	ANO
	 

	
	Návod k obsluze v českém jazyce
	ANO
	 

	
	Zaškolení obsluhy 
	ANO
	 

	
	Doprava do místa plnění
	ANO
	 

	
	Minimální záruka 60 měsíců /3000 Mth co nastane dříve
	ANO
	 


	Cena traktoru bez DPH
	

	
	
	 
	

	Čelní rampovač s rampovací radlicí  - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry:
	

	Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) :                                                      
	 
	 
	

	 
	Požadavek
	Nabídka
	

	Paralelogram
	min. mechanický
	 
	

	Třetí funkce
	ano
	 
	

	Tlumič rázů
	ano
	 
	

	Nosnost v celém rozsahu 
	min. 1690 kg
	 
	

	Maximální zdvih v čepu min.
	min. 3690 mm
	 
	

	Multispojka hydraulckých hadic
	ano
	 
	

	Podvázání traktoru až k zadní nápravě
	ano
	 
	

	Upínač euro
	ano
	 
	

	Rampovací radlice:
	 
	 
	

	Přidržovací prst hydraulicky ovládaný
	ano
	 
	

	Ostrý břit z vysokopevnostního materiálu 
	ano
	 
	

	Šířka 
	min. 1500 mm
	 
	

	Výška 
	min. 600 mm
	 
	

	Hloubka 
	min. 350 mm
	 
	

	Cena čelního rampovače s rampovací radlicí bez DPH
	
	

	
	 
	 
	

	Vyvážecí návěs za traktor s rukou - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry:
	

	Vyvážecí návěs - výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) :                                                      
	 
	 
	

	 
	Požadavek
	Nabídka
	

	Celková hmotnost
	min. 7,9 t - max. 8,5 t
	 
	

	Hmotnost bez kol
	min. 1,6 t - max. 1,9 t
	 
	

	Vzduchové brzdy
	na všech 4 kolech (bez hydraulických)
	 
	

	Ruční brzda, zakládací klíny
	ano
	 
	

	Ložná délka (bez prodl/ s prodl.)
	minimálně   3550 / 4770 
	 
	

	Možnost prodloužení ložné plochy o
	 min. 800 mm
	 
	

	Celková šířka
	max. 2 100 mm
	 
	

	Počet kol / rozměr
	4 x 400/60 - 15,5, minimálně 18 pláten
	 
	

	 
	zesílené okraje disků kol a ochrana ventilků
	 
	

	Stavitelná oj
	spodní závěs, oko závěsu otočné Ø 50 mm  
	 
	

	Výkyvná oj
	ovládaná dvěma pístnicemi +- 40º
	 
	

	Kardanová hřídel
	PTO připojení kardanu (pomocný pohon)
	 
	

	Počet klanic
	min.
	 
	

	Konstrukce podvozku rámová
	ze dvou rámů pro větší pevnost (žebřinový rám)
	 
	

	Síla rámu
	min.
	 
	

	Místo ke stání s nosníkem ovládání, složitelný žebřík
	 
	 
	

	Osvětlení vozu
	sklopná LED světla
	 
	

	Podpěry typu "flap down"
	hydraulické, chráněné pístnice
	 
	

	Odstavná podpěra
	ano
	 
	

	Schválení pro provoz na veřejných komunikacích min. do 25 km/hod s nákladem
	ano
	 
	

	Hydraulická ruka (jeřáb) - výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč):             
	 
	 
	

	 
	Požadavek
	Nabídka
	

	Výsuvný výložník
	ano
	 
	

	Dosah bez drapáku
	min. 6,5 m
	 
	

	Nosnost ve 4 m minimálně
	min. 1000 kg
	 
	

	Nosnost v max.dosahu minimálně
	min. 590 kg
	 
	

	Počet pístnic otáčení
	4
	 
	

	Hmotnost bez podpěr a drapáku 
	maximálně 950 kg
	 
	

	Rotátor s přírubou (hadice uvnitř)
	s nekonečným rozsahem otáčení min. 30 kN
	 
	

	Drapák na dřevo
	šířka rozevření min. 1100 - 1200 mm
	 
	

	 
	nosnost drapáku minimálně 3000 kg
	 
	

	Tlumič rázů
	dvojitý
	 
	

	Ovládání
	mechanické s europákami
	 
	

	Pracovní tlak oleje 
	minimálně 220 bar
	 
	

	Množství oleje v nádrži 
	minimálně 65 l
	 
	

	Chladič oleje
	ano
	 
	

	Vlastní hydraulický okruh
	ano
	 
	

	Rozsah otáčení
	minimálně 370°
	 
	

	Cena vyvážecího návěsu za traktor s rukou bez DPH
	
	

	


	
	
	

	Štěpkovač - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry:
	

	Štěpkovač - výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč):             
	 
	 
	

	 
	Požadavek
	Nabídka
	

	Vhodný pro štěpkování dřevěných větví o průměru
	min. 160 cm
	 
	

	Agregace do tříbodového závěsu kat. 2
	ANO
	 
	

	Pohon kardanovou hřídelí 
	ANO
	 
	

	Otvor násypky min. 1000 x 790 mm
	ANO
	 
	

	Počet válců
	2
	 
	

	Podávání vkládaného materiálu do řezného ústrojí
	ANO
	 
	

	Antiblokační zařízení
	ANO
	 
	

	Počítadlo moto-hodin
	ANO
	 
	

	Výhoz otočný 
	ANO
	 
	

	Řezný rotor 
	o průměru min. 600 mm a dvěma noži
	 
	

	Volnoběžná spojka na řezném kotouči
	ANO
	 
	

	Hmotnost 
	min. 560 kg
	 
	

	Cena štěpkovače bez DPH
	
	

	
	
	

	Lesní naviják - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry:
	

	Lesní naviják  - Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) :                                                       
	 
	 
	

	 
	Požadavek
	Nabídka
	

	Agregace do tříbodového závěsu traktoru
	kat. II
	 
	

	Ovládání 
	elektrohydraulické
	 
	

	Tažná síla
	min. 5,5 t
	 
	

	Brzdná síla
	min. 68 kN
	 
	

	Počet spojkových lamel
	3
	 
	

	Průměr lana
	min. 10 mm
	 
	

	Délka lana
	min. 80 m
	 
	

	Spodní kladka
	ANO
	 
	

	STOP snímač horní klatky
	ANO
	 
	

	Odvijení lana
	ANO
	 
	

	Hmotnost bez lana
	min. 445 kg
	 
	

	Centální mazání
	ANO
	 
	

	Dálkové ovládání 
	ANO
	 
	

	Držák řetězové pily
	ANO
	 
	

	Uzavíratelná skříňka na nářadí
	ANO
	 
	

	Výška
	max. 1540 mm
	 
	

	Cena lesního navijáku bez DPH
	
	

	
	
	
	

	Sněhová radlice šípová - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry:
	

	Sněhová radlice šípová výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč):             
	 
	 
	

	 
	Požadavek
	Nabídka
	

	Agregace na čelní tříbodový závěs kat. 2
	ANO
	 
	

	Příčné kopírování terénu
	min. +/- 5°
	 
	

	Změna přestavení úhlu – dva hydraulické válce, ovládané jedním hydraulickým okruhem 
	ANO
	 
	

	Úhel otáčení -45°; 0°; +45° 
	ANO
	 
	

	Hmotnost bez závěsu do 700 kg 
	ANO
	 
	

	Břit z materiálu pryž 
	ANO
	 
	

	Maximální pracovní rychlost 20 km/hod
	ANO
	 
	

	Vybavena opěrnou nohou pro odstavení radlice
	ANO
	 
	

	Poziční osvětlení způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích 
	ANO
	 
	

	Opěrná kola Solid
	ANO
	 
	

	Hydraulická pojistka proti nárazu
	ANO
	 
	

	Čelní pevný štít pro rozrážení sněhu
	ANO
	 
	

	Uzpůsobení pro provoz po pozemních komunikacích
	ANO
	 
	

	Pracovní záběr šíp
	min. 2600 - max. 2700 mm
	 
	

	Pracovní záběr ypsilon 
	min. 2400 - max. 2500 mm
	 
	

	Výška středu radlice
	min. 725 mm
	 
	

	Výška kraje radlice
	min. 975 mm
	 
	

	Cena sněhové radlice šípové bez DPH
	
	

	
	

	
	


Poznámka:
Při dodávce musí být dodrženy, respektovány či splněny všechny předpisy platné v ČR a EU.
Všechny součásti dodávky musí být nové a ve všech ohledech musí splňovat minimálně požadavky stanovené v ZD. Součástí budou doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě výrobků, záruční listy, návody k obsluze a údržbě a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními předpisy.

V ………………………… dne …………………….
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