Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Číslo smlouvy kupujícího: 	DOD20261560
Číslo smlouvy prodávajícího: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Popis dodávaného zboží:
Výrobce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Typ, označení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Rok výroby: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Komentář: Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovem ANO v případě, že splňuje daný požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.


	
	Ano
	Hodnota

	Minimální / Maximální rozměry (šířka x hloubka x výška), 1200–1400, 900–1000, 805–1050 mm
	
	*
[DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU]

	Objem nádrže 200–250 litrů, jedna vana
	
	*
[DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU]

	Napájení 400 V
	
	

	Maximální příkon 45 kW
	
	*
[DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU]

	Maximální hmotnost pánve 200 kg bez obsahu
	
	*
[DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU]

	Provedení nerez
	
	

	Teplotní rozpětí min. 50 °C – max. 300 °C
	
	*
[DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU]

	Integrované napouštění studené nebo teplé vody
	
	

	Bezpečnostní termostat zabraňující přehřátí pánve
	
	

	Automatické otevírání a zavírání poklopu
	
	

	Možnost ukládání programů
	
	

	Ovládání a návod v českém jazyce
	
	

	Nerezové nohy s regulací výšky
	
	

	Varné režimy – vaření, smažení, fritování, dušení, restování, opékání, konfitovaní, úprava sous – vide. 
	
	

	Automatický zdvih košů po dokončení procesu 
	
	

	Automatický zdvih košů při fritování
	
	

	Integrovaná sprcha
	
	

	Sonda pro měření teploty masa
	
	

	Kapacita GN – 4x GN 1/1
	
	

	Integrovaná zásuvka 230 V
	
	

	Varný koš
Fritovací koš
Špachtle s držadlem
Rameno na automatický zdvih košů
	
	

	Tlakové vaření 
	NE
	Zadavatel tento údaj stanovil jako pevný a neměnný. Dodavatel nevyplňuje.




V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

....................................................
jméno, funkce a podpis statutárního nebo 
oprávněného zástupce účastníka
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