**Příloha č. 2: Plnění požadovaných technických parametrů**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Vertikální CNC obráběcí centrum |
| Druh zakázky | Dodávka |
| Místo plnění zakázky | Ciminga zámečnictví s.r.o., 74752 Hlavnice 167 |

Název dodavatele (vč. právní formy):

Sídlo / místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Uchazeč vyplní níže uvedené tabulky údaji platnými ke dni podání nabídky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované technické parametry** | **Splňuje / hodnota** |
| Upínací plocha stolu minimálně 2100 x 760 mm |  |
| Zatížení stolu minimálně 1700 kg |  |
| Vzdálenost od čela vřetene ke stolu minimálně 800 mm |  |
| Pojezd v osách X / Y / Z minimálně 2100 / 750 / 650 mm |  |
| Rychloposuv X / Y / Z minimálně 20 / 20 / 20 m/min |  |
| Pracovní výkon motoru vřetene minimálně 18 kW |  |
| Rozsah otáček vřetene minimálně 8 000 ot/min |  |
| Kužel vřetene ISO 40 |  |
| CNC řídicí systém v českém jazyce kompatibilní s FANUC |  |
| Návod k obsluze a k řídicímu systému v českém jazyce |  |
| Metrické provedení |  |
| Kapacita zásobníku nástrojů minimálně 30 ks |  |
| Maximální hmotnost nástroje minimálně 7 kg |  |
| Maximální průměr / délka nástroje minimálně 80 / 250 mm |  |
| Chlazení středem vřetene, min. 10 bar |  |
| Vnější chlazení nástroje chladicí kapalinou |  |
| Celokrytování pracovního prostoru |  |
| Pásový dopravník třísek |  |
| Obrobková sonda |  |
| Nástrojová sonda |  |
| Zastavěná plocha maximálně 5 000 x 3 500 x 3 500 mm |  |
| Reakční doba servisu maximálně do 48 hodin |  |

Dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis oprávněné osoby