**Příloha č. 2 Plnění požadovaných technických parametrů / Appendix No. 2 Compliance with the required technical parameters**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky / Title of the order | Stroj na šití špic zdravotních punčoch / Machine for sewing the toe parts of medical stockings |
| Druh zakázky / Kind of the order | Dodávka strojního vybavení / Delivery of machinery equipment |
| Místo plnění zakázky / Place of realization of the order | MAXIS a.s., provozovna Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí /  MAXIS a.s., production facility Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí |

Název dodavatele (vč. právní formy) / Supplier name (incl. legal form):

Sídlo / místo podnikání/ Headquarters / Place of business:

IČ / Company registration number:

DIČ / Tax registration number:

Uchazeč vyplní níže uvedené tabulky údaji platnými ke dni podání nabídky. / The applicant will fill in the table below with the data valid on the day of submitting the order.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované technické parametry / Required technical parameters** | **Splňuje / Is compliant** |
| 2-jehlový 3-nitný stroj na šití špic zdravotních punčoch plochým stehem / 2-needle 3-thread machine for sewing toe parts of medical stockings with a flat stitch |  |
| Jehelní systém UY 8454 nebo jiný kompatibilní / Needle system UY 8454 or other compatible system |  |
| Rozpich mezi jehlami 1,2 mm / Needle gauge 1,2 mm |  |
| Možnost plynulého nastavení hustoty stehu / Possibility of the stepless adjustment of stitch density |  |
| Diferenciální podávání / Differential feed |  |
| Pneumatický zdvih patky šicího stroje pomocí nožního pedálu, konstrukčně uzpůsobený tak, aby bylo zamezeno přenosu vibrací na obsluhu / Pneumatic upward travel of the presser foot by means of the foot pedal designed structurally to prevent transmission of vibrations to the operator |  |
| Pneumatické odsávání odřezků do odpadkového koše / Pneumatic suction of cuttings to the litter bin |  |
| Servomotor na střídavé jednofázové napětí / Alternating single-phase voltage servomotor |  |
| Pracovní stůl na kolečkách / Working desk on wheels |  |
| Plynulé nastavení výšky pracovního stolu pomocí servomotoru / Stepless adjustment of the working desk height by means of the servomotor |  |
| Polozapuštěná pracovní deska šicího stroje / Half-countersunk working desk of the sewing machine |  |
| Osvětlení pracovního místa (jehelní desky) / Lighting of the workplace (needle desk) |  |
| **Ostatní požadavky a vybavení / Other requirements and equipment** | |
| Pracovní stehová deska uzpůsobena pro šití plochým stehem, který odpovídá standardu pro kompresivní punčochy / Working stitch desk adapted for sewing with a flat stitch which conforms to the standard for compression stockings |  |
| Nožní ovládací tlačítko zajišťující trvalý chod stroje / Foot control button ensuring the continuous run of the machine |  |
| Podavačem příze (fournisser) pro 3 niti- s automatickým podavačem a korekcí napětí příze a hlídání stavu příze / Automatic fournissers for 3 threads with the correction of the yarn tension and with the monitoring of the remaining supply of the yarn |  |
| Vše zkompletované a zakomponované v sestavě stroje včetně elektrického zapojení a ovládání / Everything assembled and incorporated in the composition of the machine including wiring and control |  |
| Zaškolení obsluhy / Training of the operators |  |

Dne / On \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis oprávněné osoby

Signature of the authorized person