**Příloha č. 2: Plnění požadovaných technických parametrů**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Hydraulická rovinná bruska |
| Druh zakázky | Dodávka |
| Místo plnění zakázky | Therma FM, s.r.o., Pržno 235, Frýdlant nad Ostravicí, 73911 |

Název dodavatele (vč. právní formy):

Sídlo / místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Uchazeč vyplní níže uvedené tabulky údaji platnými ke dni podání nabídky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované technické parametry** | **Splňuje / hodnota** |
| Dráha pojezdu - osa X – minimálně 640 mm |  |
| Dráha pojezdu - osa Y – minimálně 320 mm |  |
| Hydraulický posuv X |  |
| Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu - minimálně 500 mm |  |
| Řízení PLC a servopohon v ose Y |  |
| Plynule měnitelný hydraulický podélný pohyb stolu, přesně nastavitelný a s měkkou změnou směru |  |
| Externí hydraulický agregát s olejovou chladící jednotkou pro zajištění teplotní stability |  |
| Magnetická upínací deska |  |
| Polohové ukazatele ve dvou osách |  |
| Objímka brusných kotoučů |  |
| Vyvažovací hřídel |  |
| Nastavovací šroub |  |
| Oběhový systém chladicí kapaliny |  |
| Odsávací systém |  |
| Zařízení pro magnetické čištění chladicí kapaliny |  |
| Automatické příčné a vertikální seřizování |  |
| Přeprava, montáž a školení obsluhy |  |

Dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis oprávněné osoby