**Příloha č. 2: Plnění požadovaných technických parametrů**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | CNC soustruh s protivřetenem, C a Y osou |
| Druh zakázky | Dodávka |
| Místo plnění zakázky | Wolko-plast, s.r.o., Hrachovec 268, 757 01 Valašské Meziříčí |

Název dodavatele (vč. právní formy):

Sídlo / místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Uchazeč vyplní níže uvedené tabulky údaji platnými ke dni podání nabídky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované technické parametry** | **Splňuje / hodnota** |
| Průchod tyčového materiálu o průměru minimálně Ø32 mm |  |
| Otáčky hlavního vřetene minimálně 5000 ot./min. |  |
| Otáčky proti-vřetena minimálně 5000 ot./min. |  |
| Otáčky hnaných nástrojů minimálně 5000 ot./min. |  |
| C osa – hnané nástroje |  |
| Y osa |  |
| Pojezd Y osy minimálně 80 mm |  |
| Proti-vřeteno s plnou synchronizací s hlavním vřetenem |  |
| Upínání minimálně pro 20 nástrojů |  |
| Řídicí systém s možností současného obrábění na obou vřetenech – dvoukanálové řízení |  |
| **Příslušenství ke stroji** |  |
| Držák pro vnější obrábění 7 ks |  |
| Držák pro vnitřní obrábění 2 ks |  |
| Hnané držáky 6 ks |  |
| Odebírání obrobků |  |
| Pásový dopravník pro obrobení díly |  |
| Podavač tyčového materiálu o délce minimálně 2,5 m |  |

Dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis oprávněné osoby