Příloha č. 2c – Odsávání výfukových plynů včetně příslušenství pro pracoviště autobusy Hranečník.

Smlouva:

Číslo smlouvy objednatele: DOD2019

Číslo smlouvy zhotovitel:

**Výrobce:** *(POZN.: Doplní uchazeč. Poté poznámku vymažte)*

**Typ, označení:** *(POZN.: Doplní uchazeč. Poté poznámku vymažte)*

*Komentář: u číselných údajů dodavatel uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.*

*Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** |  |  |
| **Minimální požadavky objednatele:** | **Ano/Ne** | **Hodnota** |
| Systém odsávání výfukových plynů pro stojící vozidla (autobusy a minibusy). |  |  |
| Systém odsávání pro pracoviště stanice měření emisí. |  |  |
| Systém se snadnou manipulací a přemísťováním hadice po kolejnici. |  |  |
| Odsávací hadice umožňující odsávání zplodin z výfuku umístěného na střeše autobusu ve výšce 3,25 m. |  |  |
| Odsávací hadice umožňující odsávání zplodin z výfuku umístěného pod rámem autobusu. |  |  |
| Koncovka pro výfukové potrubí umístěného pod rámem autobusu. |  |  |
| Koncovka pro výfukové potrubí umístěné na střeše autobusu. |  |  |
| Ventilátor o výkonu min. 0,9 kW, napájení 220V nebo 3x400V. |  |  |
| Odsávací kolejnice včetně podpěr o délce min. 15 m,  vrchní výstup o min. Ø 200mm. |  |  |
| Odsávací hadice o průměru min. 150 mm, délka min. 5m. |  |  |
| Odsávací hadice vybavená vhodným navíječe hadice (hadice zavěšená nad podlahou) včetně závěsu na hadici. |  |  |
| Systém obsluhy zapnutí/vypnutí ventilátoru včetně motorové ochrany. |  |  |

....................................................

*jméno a funkce*

*statutárního nebo oprávněného*

*zástupce dodavatele*

*(Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte.)*