Příloha č. 2

**Technická specifikace techniky**

**Dálkově řízená sekačka**

Motor: výkon: min. 20 k, objem: min. 720 ccm, zapalování: elektronické, startér: elektrický

objem nádrže: min. 15 l, palivo: bezolovnatý benzín

akumulátor 12 V, min.18 Ah,

Pojezd:

převodovka: hydrostatická, olejová nádrž: max. 9 l, rychlost pojezdu: 0 - min. 7 km/h (se převody želva/zajíc) 4 kola, pneu: 16x6,5 – 8, šípový vzorem, pohon všech kol vpřed i vzad v kombinaci s neomezeným plynulým natáčením všech kol v plném rozsahu min. 320°

Žací ústrojí:

 4 nože, záběr 123 cm, výška sečení 9 – 14 cm, spojka nože: elektromagnetická

Dálkové ovládání:

* ergonomicky řešený dálkový ovladač vč. nosného popruhu
* dosah dálkového ovládání je min. 80 m,
* součástí dodávky - 2 ks baterií a auto - nabíječkou

Svahová dostupnost: min. 40°

Rozměry: délka: max. 1650 mm, šířka: max. 1430 mm, výška: max. 950 mm,

Hmotnost: max. 360 kg

Emise hluku:

* akustický výkon: LwA = max. 99 dB
* hluk v místě obsluhy (3 m od stroje) L = max. 85 dB (A) Leq

Doplňková výbava:

* Naviják – spřažený s pojezdem stroje, pohon navijáku – hydrostatický, délka lana – min. 25 m,
* Počítadlo motohodin
* Majáček oranžové barvy,
* Síťový napájecí adaptér 230/12 V
* Sada náhradních žacích nožů
* Náhradní kolo - kompletní
* Hnací klínový řemen

**Záruka: min. 24 měsíců nebo 800 hod.**