**Příloha č. 18**

**Postup uvolnění pakrů sondy Žu-135a**

Uvolnění – potáhněte cca 1 tunu nad váhu stupaček a zatočte doprava (6 otáček na pakru), potáhněte cca 30 cm a počkejte 20 minut na retrakci těsnící gumy horního pakru. Pak opatrně potáhněte mírně nad váhu stupaček a zatočte doprava pro uvolnění nožů zařízení pro blokaci otáčení. Po uvolnění nožů (mělo by být poznat na tunmetru) opět potáhnětě cca 1 tunu nad váhu stupaček a uvolněte spodní pakr 6 otáčkami doprava (na pakru) a potažením o 30 cm. Po dalších 20 minutách nutných pro retrakci těsnící gumy spodního pakru lze oba pakry vytáhnout ze sondy.