**Rozčlenění nabídkové ceny pro sondu…**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo polož.** | **Popis položky** | **Jednotková cena (CZK)** | **Celková cena v CZK bez DPH** |
| **1.** | **Příprava pracoviště** |  |  |
| 1.1 | Příprava pracoviště pro POS |  |  |
| 1.2 | Uvedení pracoviště do původního stavu, |  |  |
| **2.** | **Výkon soupravy** |  |  |
| 2.1 | Výkon soupravy – v provozu T1s PHM |  |  |
| 2.2 | Výkon soupravy – v klidu T2 bez PHM |  |  |
| **3.** | **Materiál** (uchazeč doplní položkově veškerý použitý materiál s cenou nad 50.000 Kč, který zajišťuje) |  |  |
| 3.1 | Pup joint |  |  |
| 3.2 | Přechody |  |  |
| 3.3 | Chemikálie |  |  |
| 3.4 | Ostatní (Uchazeč do výčtu doplní další položky zde nevyjmenované) |  |  |
| **4.** | **Pakrovací sestava** (tato položka bude uvedená u všech sond, kde pakrovací sestavu bude zajištovat zhotovitel POS a dále bude detailně rozčleněna v příloze č. 10)  **nebo**  **Gravel pack** (tato položka bude uvedená u všech sond, kde Gravel pack bude zajištovat zhotovitel POS a dále bude detailně rozčleněna v příloze č. 16) |  |  |
| **5.** | **Nájemné nezahrnuté do výkonů soupravy v soupravo – hodině,** |  |  |
| **6.** | **Subdodávky - služby (uvést ceny všech subdodávek)** |  |  |
| **7.** | **Mobilizace/demobilizace, převoz soupravy** |  |  |
| **8.** | **Likvidace všech odpadů** |  |  |
| **9.** | **Doprava, mimo převoz soupravy** |  |  |
| **10.** | **Ostatní položky** (Uchazeč uvede veškeré další položky ve formuláři nevyjmenované včetně uvedené ceny) |  |  |
| **11.** | **Celková nabídková cena (součet položek 1 – 10)** |  |  |

**Časová náročnost servisů zajišťovaných objednatelem pro účely vypracování nabídkové ceny (bude účtováno dle skutečnosti):**

**WL servis:** (počítat dle požadovaných práci pro danou sondu)

* Otevření PO nebo perforace stupačky – 3,5hod.
* Usazení zátky – 3hod.
* Tažení zátky + průchodnost sondy před oživením – 4,5hod.
* Průchodnost po oživení – 2hod.

**EKM servis:** (počítat dle požadovaných práci pro danou sondu)

* Stav sondy komplex - 18hod.
* MFC - 4hod.
* Navedení frézy- 4 hod.
* Kaverno - 4 hod.
* Obsyp filtrů - 4 hod.

**Servis pro instalaci PPBV:**

- součinnost

**Servis pro instalaci PK:**

- instalaci SPK: 3hod.

- instalace vrchní části PK včetně tlakové zkoušky: 3hod.

**Uchazeč se zavazuje pro účely předložení nabídkové ceny uvažovat s následující vahou kapalin:**

PZP Lobodice: uvažovat s kapalinou o váze **1,10 kg/l**

PZP Tvrdonice: uvažovat s kapalinou o váze **1,10 kg/l**

PZP Dolní Dunajovice: uvažovat s kapalinou o váze **1,02 kg/l**

**Váha kapalin užitá během realizace zakázky bude účtována dle skutečnosti.**