Příloha č. 1

**Prováděcí projektová dokumentace – rekonstrukce tartanové plochy sportovního stadionu Holice**

Záměrem zadavatele je provést rekonstrukci tartanové plochy na sportovním stadionu v Holicích, jehož současný stav je neuspokojivý.

Ve snaze zlepšit současný stav celého sportovní areálu, pořídilo město Holice projektovou dokumentaci ve stupni DUR z autorské dílny Adonis projekt s.r.o. Hradec Králové. Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci komplexně sportovní stadion jako celek. Obsahuje kromě stávajících sportovních ploch určených k rekonstrukci, také návrh sportovních ploch nových. Dále řeší zázemí (tribunu, bistro, WC,…), rozvody, oplocení, zpevněné plochy atd.

Město Holice, jako investor, z důvodů vysokých nákladů na realizaci celé akce, zvolilo primárně realizaci plochy s umělých atletickým povrchem.

Dle technické zprávy:

Současný stav :

**IO 05 - Atletický stadion s fotbalovým hřištěm**

Stávající atletický stadion s fotbalovým hřištěm je umístěn na pozemcích p. č. 1724/4 a 1724/5 k. ú. Holice. Atletický ovál 400 m (poloměr oblouku cca 36 m) – 4 dráhy (celková šířka dráhy 5,0 m), atletická rovinka 119 m - 6 drah (šířka rovinky 6,5 m) škvárový povrch - plocha 2360 m2. Vnitřní sportovní plocha atletického oválu – fotbalové hřiště a výseče s atletickými disciplínami rostlý trávník (plocha výsečí 2253 m2, plocha fotbalového hřiště 8050 m2). Fotbalové hřiště je doplněno za brankovišti záchytným oplocením výšky 5 m v délce 22 m. Obvod atletického oválu je rámován zábradlím s madlem ve výšce 1 m. Vnitřní travnatá plocha je opatřena závlahovým systémem. Celková sportovní plocha **12 663 m2**. Navržené úpravy částečně zasáhnou do sousedního pozemku p. č. 1725/23 k. ú. Holice

Návrh:

Stávající sportovní plocha bude rozšířena a opatřena novými sportovními povrchy včetně jejich podkladních souvrství **Atletický ovál 400 m** (poloměr oblouku 36,5 m) – 4 dráhy (šířka 5,45 m), atletická rovinka 130 m - 8 drah (šířka atletické rovinky 10,25 m) **umělý sportovní atletický povrch - plocha 3025 m2**. Rozměry a délka oválu dle IAAF. Atletický ovál je konstruován tak, aby mohl v budoucnu v případě potřeby rozšířen na šest drah. Vnitřní sportovní plocha atletického oválu. Odvodnění povrchu bude řešeno dle dokumentace ve stupni DUR, tedy částečně do kaskády zasakovacích nádrží a částečně do retenční nádrže pro další využití. Součástí projektu není návrh sportovního ani veřejného osvětlení.

- výseče atletického oválu: vrh koulí, skok do dálky, skok do výšky, **umělý sportovní atletický povrch** - celková plocha **2730 m2**.

Projektová dokumentace DUR bude podkladem pro zpracování prováděcí PD.

Dodaná PD bude obsahovat:

1. Dokumentaci ve stupni DPS včetně všech specifikací a popisů zpracovanou v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - tedy včetně
   1. Výkresů podrobností (detailů) zobrazujících pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.
   2. návrhů skladby a prováděné technologie sportovní plochy v plošném rozsahu dle PD DUR
   3. návrhu odvodnění
   4. položkového rozpočet určený jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele a následně pro vlastní realizaci

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Obrázek 1 – Sportovní stadion



Tabulka 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zhotovení prováděcí PD – rekonstrukce tartanové plochy sportovního stadionu Holice** | | | |
| Název položky | Cena bez DPH | Hodnota DPH | Cena včetně DPH |
| Zhotovení prováděcí PD – rekonstrukce tartanové plochy sportovního stadionu, Holice |  |  |  |
| Autorský dozor v rozsahu 10 hodin |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |