**PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK**

Akce: Denní stacionář, Smetanova 21a, Bruntál 792 01

**Jednotlivé etapy základních prohlídek před zakrytím**:

1. Převzetí staveniště

2. Vybourání podlahy v místnosti P.7 v přízemí a vykopání jámy pro založení základu pro výtah.

3. Zabetonování základové desky a betonových pásů.

4. Osazení ocelové konstrukce šachty výtahu.

5. Vybourání stropu mezi 1.NP a 2.NP.

6. Osazení ocelových nosičů profilu „I“ č. 22 a trapézového plechu.

7. Zateplení střechy panely PIR desky před zakrytím plechovou raženou taškou.

8. Výkop kolem domu, položení nopové folie a drenážní hadice.

9. Ostatní práce, které lze zkontrolovat při převzetí.

Ve Vrbně pod Pradědem 11/2016

Vypracoval: ing. Vojtěch Virág