*Příloha č. 1 ZD – Technická specifikace předmětu plnění – 3 ks nových elektromobilů II.*

**Nákup 3 ks nových elektromobilů II.**

**Výrobce: ……………………………***(doplní dodavatel)*

**Typ, označení: ……………………..** *(doplní dodavatel)*

*Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky účastníka zadávacího řízení (dále jen účastník). Účastník uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz. bod 1.2 zadávací dokumentace).*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota |
| **Motor - Baterie - Nabíjení** |  |  |
| **-** elektromotor |  |  |
| - min. výkon elektromotoru 80 kW |  | \* |
| **-** typ baterie lithium-iontová |  |  |
| - trakční baterie kapacita min. 27 kWh |  | \* |
| **-** dojezd min. 250 km |  | \* |
| - čas dobíjení – rychlo nabíječka min. na 80% do 1 hodiny |  | \* |
| - palubní nabíječka 230V/16A |  |  |
| - mobilní nabíjecí souprava 230V/32A součásti dodávky |  |  |
| - připojovací pohyblivý přívod mobilní nabíjecí soupravy min. 6m |  | \* |
| **Převodovka:** |  |  |
| **-** stálý převod |  |  |
| **-** pohon kol min. 4 x 2 |  | \* |
| **Řízení**: |  |  |
| **-** s posilovačem |  |  |
| - nastavitelný volant |  |  |
| - multifunkční volant |  |  |
| **Brzdy:** |  |  |
| **-** na přední i zadní nápravě kotoučové s posilovačem |  |  |
| - antiblokovací systém (ABS) |  |  |
| - elektronický stabilizační program (ESP) |  |  |
| - asistent rozjezdu |  |  |
| **-** regulace prokluzu kol |  |  |
| **Karoserie:** |  |  |
| **-** provedení pětimístné |  |  |
| **-** provedení pětidveřové |  |  |
| **-** nastavitelné min. sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně |  |  |
| **-** schránka před spolujezdcem |  |  |
| **-** centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |  |
| **-** min. 2 ks klíčů s funkcí dálkového ovládání |  |  |
| **-** imobilizér |  |  |
| **-** ochrana podvozku vozidla proti mechanickému otěru |  |  |
| **Zavazadlový prostor:** |  |  |
| - min. objem zavazadlového prostoru 280 l *[POKYN: Prodávající doplní objem zavazadlového prostoru nabízených vozidel. Objem zavazadlového prostoru je předmětem hodnocení!.]* |  | \* |
| - možnost rozšíření zavazadlového prostoru sklopením zadní řady sedaček |  | \* |
| **Světla:** |  |  |
| **-** denní svícení v provedení LED |  |  |
| **-** přední světla do mlhy |  |  |
| **Bezpečnost:** |  |  |
| - airbag řidiče a spolujezdce s možností vypnutí airbagu spolujezdce |  |  |
| **-** boční airbagy předních sedadel |  |  |
| - parkovací senzory vpředu i vzadu |  |  |
| - kontrola tlaku v pneumatikách |  |  |
| - kontrola zapnutí bezpečnostních pásu řidiče a spolujezdce (zvukově + kontrolka) |  |  |
| **Pneu:** |  |  |
| **-** vozidlo na letních pneu |  |  |
| **-** 4 ks zimních pneu na plechových discích |  |  |
| **-** rezerva letní dezén (pokud není úložné místo pro rezervu, tak rezerva v zavazadlovém prostoru) |  |  |
| **Výbava:** |  |  |
| **-** el. ovládaná minimálně okna řidiče a spolujezdce |  |  |
| **-** el. ovládaná zpětná zrcátka s vyhříváním |  |  |
| - palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů |  |  |
| - signalizace nevypnutých světel |  |  |
| **-** klimatizace automatická |  |  |
| **-** autorádio |  |  |
| - tónovaná skla |  |  |
| - interiér v tmavé barvě |  |  |
| **-** odnímatelné (prací) potahy sedadel ve tmavé barvě z odolného materiálu |  |  |
| **-** gumové koberce v kabině + v zavazadlovém prostoru |  |  |
| **-** lékárnička |  |  |
| **-** sada náhradních žárovek |  |  |
| **-** výstražný trojúhelník |  |  |
| **-** hasicí přístroj uchycený |  |  |
| **-** nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku |  |  |
| **-** 2 ks reflexní vesty |  |  |
| **Lakování:** |  |  |
| **-** barva vozidla modrá (odstín jako NCS S 1555 - B10G). Pokud bude barva vozidla řešena formou polepu, požaduje zadavatel záruku na tento polep v délce záruky laku. |  |  |

...............................................................................

*Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele*