**Příloha č. 2B: Plnění požadovaných technických parametrů - Dobíjecí stanice**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Dobíjecí stanice |
| Druh zakázky | Dodávka strojního vybavení |
| Místo plnění zakázky | MSV STUDÉNKA, s.r.o., ul. Čs. armády 219/20, Bílovec 743 01 |

Název dodavatele (vč. právní formy):

Sídlo / místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Uchazeč vyplní níže uvedené tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované technické parametry** | **Splňuje / hodnota** |
| Požadovaný příkon 53 kVA |  |
| Max. výstupní výkon min. 50 kW |  |
| Max. výstupní proud 125 A DC |  |
| Konektory typ - CCS 2 a JEVS G105 |  |
| Rozsah provozních teplot min. - 25 až +45 oC |  |
| Uzamykání konektorů |  |
| Výška konektorů dostupná i pro těl. postižené |  |
| Dotyková ovládací obrazovka |  |
| Ovládací menu v Českém jazyce |  |
| Bezdrátové připojení - GSM modul |  |
| Hlučnost do 60 dBA |  |
| Povrchový materiál stanice - nerezová ocel |  |

Dne …………………………. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis oprávněné osoby