1. **Identifikace zadavatele**

Polypress s.r.o., Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary, IČ 26351731,

osoba zastupující zadavatele: Richard Šmíd, [smid@polypress.cz](mailto:smid@polypress.cz), tel.: 775551133

1. **Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele**

*Výběrové řízení s dílčím plněním - Modernizace oddělení knihařského zpracování*

1. **Automatický stroj pro lepenou vazbu V2** - specifikace:

***Příloha č.2 Zadávací dokumentace***

* Automatické nastavení celého procesu pomocí displeje s intuitivním ovládáním
* automatické nakládání obálek umožňující slepení brožur formátu A4 na šířku včetně případných klop z obou stran obálky o šířce 50mm. Požadujeme velikost automaticky nakládaných obálek v rozmezí 710 x 385mm až 840 x 450mm
* automatické vykládání slepených brožur
* minimální formát vazby 105 x 148mm
* maximální rozměr vazby nesmí být menší než 315 x 380mm
* rylování obálek (rýhy pro snadné otevírání brožury) požadujeme jako součást lepícího stroje a musí se provádět automaticky při naložení obálky do stroje. Pro snadnější ohýbání obálek a pomocných rylů preferujeme možnost pozitivního i negativního rylování pomocí rylovací lišty. Pro možnost rylování obálek s klopami požadujeme možnost nastavení pro minimálně 6 rylovacích linek.
* Fréza pro zdrsnění hřbetů volných listů nebo tiskových složek s možností nastavení výšky frézování nebo úplného odstavení pro lepení trhacích bloků
* Možnost lepení trhacích bloků bez obálky
* Lepení papíru klasickým hotmeltovým lepidlem
* Elektronicky nastavitelná délka nánosu lepidla na hřbetu knihy, což zabraňuje vytékání lepidla z kraje knihy
* Automatický nakladač bloků knih do lepícího stroje, který umožní obsluze dostatek času pro vykládání knih z automatického vykladače a přesun slepených knih do automatického trojřezu bez nutnosti zastavení lepení. Možnost ručního naložení brožur v případě poruchy nakladače nebo potřeby zařadit do výroby přednostně jiný typ knihy, než který je naložen v nakladači.
* Výkon 300 – 600 brožur za hodinu.
* Zatížení i v třísměnném provozu

1. **Automatický trojřez:**

***Příloha č.2 Zadávací dokumentace***

* automatické nastavení formátu vkládané brožury a výsledného požadovaného formátu pomocí intuitivního displeje
* automatické nakládání brožur ze zásobníku
* minimální formát nakládané brožury A6 (105 x 148mm)
* maximální formát nakládané brožury musí být minimálně 235 x 330mm
* automatický ořez ze tří stran brožury
* automatické vykládání brožur na vykládací pás, kde jsou brožury opět rovnány do stohu
* možnost automatického naložení dvou až tří brožur současně, podle tloušťky brožury, pro zrychlení řezacího procesu
* možnost uložení minimálně 80 řezných programů pro snadné opakování zakázek
* řezací nůž musí pracovat v obou směrech pohybu, takže vždy řeže proti vazbě a nedochází k natrhávání obálek
* snadná výměna řezacího nože
* součástí dodávky musí být 3 řezací nože
* od naložení brožur do nakladače až po vyložení do vykladače stroj musí pracovat bez lidského zásahu a zvládne ho tudíž nakládat i vykládat obsluha například lepícího stroje
* stroj musí zvládnout pracovat i na 3 směny
* výkon minimálně 300 brožur/hod.

1. **Předpokládaná maximální hodnota zakázky**

***Příloha č. 3 Zadávací dokumentace***

* Automatický stroj pro lepenou vazbu V2 2.000.000,- Kč + DPH
* Automatický trojřez 1.650.000,- Kč + DPH

1. **Doba a místo plnění zakázky**

Doba plnění je stanovena do 30. září 2016 a místem plnění je adresa zadavatele: Polypress s.r.o., Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary

1. **Prokázání kvalifikačních předpokladů – *příloha č. 4 Zadávací dokumentace***

Zadavatel požaduje seznam minimálně tříreferenčních zakázek uskutečněných za poslední 3 roky, ve kterých dodavatel dodával obdobné technologie pro zpracování vazeb V2 anebo řezání polygrafických produktů. Požadujeme tři reference od každého zařízení, jelikož se jedná o výběrové řízení s dílčím plněním a je možné podat nabídky za každé plnění zvlášť. Reference se prokazují doložením osvědčení, které je vydané zadavatelem referenční zakázky nebo čestným prohlášením uchazeče.

**Každá reference musí mít obsahovat:**

* 1. Typ technologie
  2. Cenu technologie bez DPH
  3. Datum plnění
  4. Potvrzení zadavatele, že dodávka proběhla včas a v pořádku
  5. Kontakt na zadavatele referenční zakázky (jméno, firma, telefon, e-mail)

Minimální hodnota jednotlivých referenčních zakázek musí být alespoň1.300.000,- Kč bez DPH pro automatický stroj pro lepenou vazbu V2 a 1.200.000,- Kč bez DPH pro stroj na řezání polygrafických produktů.

1. **Podmínky a požadavky na zpracování nabídky**

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí být předána 1x v listinné podobě a její součástí musí být naskenovaná kopie nabídky i s podpisy na datovém nosiči (CD apod.).Je vyžadováno doručení nabídky v zapečetěné obálce s nápisem **„Neotvírat – VŘ Modernizace oddělení knihařského zpracování“**

**Požadavek na obsah nabídek:**

1. krycí list, který je ***přílohou č.1 Zadávací dokumentace***,obsahující identifikační údaje uchazeče včetně kontaktní osoby, která může jednat za dodavatele
2. Text nabídky, který musí být zpracován dle struktury uvedené v příloze ***č.2 Zadávací dokumentace***
3. nabídková cena členěná:
   1. dle jednotlivých technologií na cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH**viz *příloha č.3 Zadávací dokumentace***
   2. vyplněná tabulka PŘEHLED HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ, viz. ***příloha č.5* zadávací dokumentace**
4. doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů**viz *příloha č.4 Zadávací dokumentace***
5. Návrh smlouvy dodavatele, který musí obsahovat:
   1. Specifikaci jednotlivých technologií
   2. Ceny jednotlivých technologií bez DPH i s DPH
   3. Závaznou dodací lhůtu včetně sankce za nedodržení (minimálně 0,1% z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení)
   4. Zaškolení zaměstnanců
   5. Zkušební provoz do 28.2.2017, pokud nebude po dohodě se zadavatelem zkrácen
   6. Záruční lhůtu vyjádřenou v měsících a ustanovení o bezplatném servisu včetně dojezdu servisních techniků a dojezdový čas v době záruky
   7. Návrh servisní smlouvy po skončení záruky, která musí obsahovat:
      1. Dojezdový čas servisních techniků + vyčíslení pokuty za nedodržení
      2. Hodinovou sazbu servisních techniků při pozáručním servisu
      3. Cestovné servisních techniků při pozáručním servisu
      4. Garance servisu a dodání náhradních dílů po dobu minimálně 60 měsíců od instalace
   8. Termín dodání je nejpozději 30.9.2016. Sankce za nedodržení termínu ze strany dodavatele je stanovena na 0,1% z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení
   9. Faktura dodavatele bude vystavena až na základě předávacího protokolu po vzájemném ukončení zkušebního provozu. Splatnost faktury je minimálně 30 dnů. Sankce za nedodržení splatnosti ze strany zadavatele je stanovena na 0,05% z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení.
   10. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou služeb týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, prostorové a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.
   11. Dodavatel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Zadavatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Zadavatel stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena za dílo a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.
   12. Dodavatel v předstihu minimálně 21 dnů přesně určí Zadavateli, jakou technickou přípravu a do kterých míst musí zajistit před instalací technologií. Jedná se o velikost vstupních otvorů, přívod elektrické energie, přívod vzduchu, vyústění odsávání apod.
   13. Dodavatel není oprávněn dodat dílo do místa plnění po částech, ale zásadně dodává kompletní dílo.
   14. Platební podmínky: úhrada celé částky až po převzetí stroje a ukončení zkušebního provozu na základě předávacího protokolu.
   15. Dodavatel odpovídá Zadavateli za újmu (majetkové i nemajetkové) způsobenou porušením povinností podle Smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
   16. Dodavatel odpovídá za technologie až do usazení na místo určené Zadavatelem a jejich zapojení a odzkoušení a při instalaci si zajistí dostatečný počet pracovníků.
   17. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
   18. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a **nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách**.
   19. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
6. **Způsob zpracování nabídkové ceny**

Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH viz příloha č.3 Zadávací dokumentace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena bez DPH** | **DPH** | **Cena včetně DPH** |
| Automatický stroj pro lepenou vazbu V2 | Kč | Kč | Kč |
| Automatický trojřez | Kč | Kč | Kč |

Cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat (případně, že ji lze navyšovat pouze při zákonné změně sazby DPH).

1. **Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení - viz Příloha č. 5 Zadávací dokumentace**

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnotící kritéria jsou nastavena takto:

* 1. ***Cena dodávky technologie***

Váha hodnotícího kritéria: **85%**

Způsob výpočtu bodů u HK:

*100 \* (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) \* váha vyjádřená desetinným číslem*

* 1. ***Délka záruky s jasným určením, že je během záruky servis i cestovné zdarma***

Váha hodnotícího kritéria: **5%**

Způsob výpočtu bodů u HK:

*100 \* (hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) \* váha vyjádřená desetinným číslem*

* 1. ***Cena servisní hodiny a cena kilometrovného technika po záruce včetně návrhu servisní smlouvy po záruce.***

Pro hodnocení bude uveden modelový příklad: **Servisní zásah trvající 5 hodin + cesta technika od dodavatele k zadavateli a zpět bude po dobu od skončení záruky do uplynutí 60ti měsíců od instalace.**

Váha hodnotícího kritéria: **5%**

Způsob výpočtu bodů u HK:

*100 \* (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) \* váha vyjádřená desetinným číslem*

* 1. ***Časový garantovaný dojezd servisního technika od nahlášení závadyv rozmezí 2 hodiny až 24 hodin***

Váha hodnotícího kritéria: **5%**

Způsob výpočtu bodů u HK:

*100 \* (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) \* váha vyjádřená desetinným číslem*

|  |  |
| --- | --- |
| **PŘEHLED HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ** | |
| **Hodnotící kritérium** | **nabídka** |
| Cena celé dodávky technologií | …………… Kč bez DPH |
| Délka záruky se servisem i cestovným zdarma | …………………měsíců |
| Pozáruční cena servisního zásahu v rozsahu 5 hodin + cestovné | …………… Kč bez DPH |
| Garantovaný dojezd servisního technika od nahlášení pozáruční závady v rozmezí 2 hodiny až 24 hodin | ……………….hodin |

1. **Otevírání nabídek**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 14.07.2016 ve 14:00 hodin na adrese zadavatele v zasedací místnosti v 1. patře. Otevírání nabídek se mohou účastnit uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek

1. **Lhůta a místo pro předkládání nabídky**

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.07.2016 ve 14:00 hodin předáním v recepci na adrese zadavatele.

1. **Požadavky na varianty nabídek**

* Zadavatel varianty nabídek ani dodatečné plnění nad rámec požadavků stanovených v ZD nepřipouští.

1. **Poskytování dodatečných informací**

* Uchazeči jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek e-mailem na adresu [smid@polypress.cz](mailto:smid@polypress.cz), kdy v předmětu e-mailu bude uvedeno: Žádost o dodatečné informace k VŘ na dodávku knihařských technologií
* Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti.
* Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
* Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým uchazečům.

…………………………………………………………………………..

Dne 16.06.2016

Richard Šmíd, jednatel společnosti Polypress s.r.o.