**Dodatečné informace k veřejné zakázce:**

**Otázka č. 1.**

Je prosím možné nabídnout při splnění všech dalších parametrů jinou frekvenci komunikace  než jaká je uvedena  v zadávací dokumentace odst. 4.1, písm. c)? V zadávací dokumentaci je frekvence v rozsahu 169,4 MHz – 169,8125 MHz.

**Odpověď č. 1: Není možné.**

**Otázka č. 2.**

Na základě čeho byl prosím stanoven počet tj.  7 kusů  přijímačů   pro pokrytí plánovaného počtu vysílačů 2 210 ks (v letech 2016-2018) při rádiovém pokrytím v minimální vzdálenosti 600 m? Nebo je předpoklad, že tyto nové vysílače budou komunikovat se stávající rádiovou infrastrukturou zadavatele?

**Odpověď č. 2**: **Vycházíme z hustoty zástavby v lokalitě, kde plánujeme nasazení technologie chytrého měření. Předběžným modelovým výpočtem bylo zjištěno, že při minimálním uvažovaném pokrytí 600 m (tj. kružnice o průměru cca 1200 m) bude pokrytí signálem cca 300-500 ks vodoměrů.**