**Příloha č. 3 – Technická specifikace**

Smlouva: Testovací stolice pro zkoušení alternátorů a startérů

Číslo smlouvy prodávající: DOD20190158

Číslo smlouvy kupující:

**Výrobce:** *(doplní dodavatel)*

**Typ, označení:** *(doplní dodavatel)*

*Komentář: u číselných údajů uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.*

*Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | **Ano/Ne** | **Hodnota** |
| Přístroj pro testování alternátorů, startérů a zařízení pro minibusy a autobusy; | Ano/Ne |  |
| Přístroj ke zkoušení alternátorů 12/24V; | Ano/Ne |  |
| Přístroj pro zkoušení startérů 12/24V; | Ano/Ne |  |
| Testování alternátorů, 24V/150A, min. 3000 W; | Ano/Ne |  |
| Testování alternátorů, 12V/200A; | Ano/Ne |  |
| Plynulá regulace otáček pro měření alternátorů, min. 200 - 4500 ot/min.; | Ano/Ne |  |
| Proměřování diodových můstků a regulátorů alternátorů; | Ano/Ne |  |
| Test kotvy, vinutí alternátorů a startérů; | Ano/Ne |  |
| Test izolace; | Ano/Ne |  |
| Odzkoušení elektrických zařízení, např. motorky stěračů, motorky topení atd.; | Ano/Ne |  |
| Přístroj vybaven příslušenství k provedení měření startérů a alternátorů, např. upevnění alternátorů a startéru ke stolu, diagnostické kabely, box pro příslušenství, řemeny atd.; | Ano/Ne |  |
| Osvětlení pracovního stolu; | Ano/Ne |  |
| Digitální ukazatele měřených hodnot; | Ano/Ne |  |
| Napájení 400V, 50Hz; | Ano/Ne |  |

V ……………..… dne:

.............................................................

Jméno, příjmení

*(Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele)*