**Příloha č. 2: Plnění požadovaných technických parametrů**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Vulkanizační lis 1200x1200mm |
| Druh zakázky | Dodávka |
| Místo plnění zakázky | Třemošnická 358, 25726 Divišov Česká republika |

Název dodavatele (vč. právní formy):

Sídlo / místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Uchazeč vyplní níže uvedené tabulky údaji platnými ke dni podání nabídky.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované technické parametry** | | **Splňuje / hodnota** |
| **1)** | | |
| Velikost lisovacích desek | 1200x1200 mm |  |
| Světlost lisovacích desek | Min 2x400 mm |  |
| Lisovaní tlak | Min 1000 tun |  |
| Vytápěcí médium – olej s elektrickým ohřevem oleje | | ano ne |
| Poloautomatické obslužné stoly | | ano ne |
| Vyrážecí písty na výrobky. | | ano ne |

Dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis oprávněné osoby