**Příloha č. 2: Plnění požadovaných technických parametrů**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Vulkanizační lis 1200x1200mm |
| Druh zakázky | Dodávka |
| Místo plnění zakázky | Třemošnická 358, 25726 Divišov Česká republika |

Název dodavatele (vč. právní formy):

Sídlo / místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Uchazeč vyplní níže uvedené tabulky údaji platnými ke dni podání nabídky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované technické parametry** | **Splňuje / hodnota** |
| **1)**  |
| Velikost lisovacích desek | 1200x1200 mm |  |
| Světlost lisovacích desek  | Min 2x400 mm |  |
| Lisovaní tlak  | Min 1000 tun |  |
| Vytápěcí médium – olej s elektrickým ohřevem oleje | ano ne |
| Poloautomatické obslužné stoly | ano ne |
| Vyrážecí písty na výrobky. | ano ne |

Dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis oprávněné osoby