*Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace předmětu plnění*





**Ruční ohýbačka plechu**

**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění**

Smlouva: Nákup ruční ohýbačky plechu II.

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20190333

Číslo smlouvy prodávajícího:

**Minimální technické požadavky**

**Výrobce:** *(doplní dodavatel)*

**Typ, označení:** *(doplní dodavatel)*

**Rok výroby:** *(doplní dodavatel)*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.(viz. bod 1.2. zadávací dokumentace).*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.*

*Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruční ohýbačka plechu**  **-typ a označení:** *(doplní dodavatel)* | Ano/ne | Hodnota |
| Ohýbačka je schopna ohnout plech (400 N/mm2) o tloušťce minimálně 2 mm |  |  |
| Pracovní šířka – musí být schopna ohnout plech o šířce 1270 mm |  |  |
| Úhel ohybu až 135 ° |  |  |
| Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu |  |  |
| Široké rozevření mezi lištami až 50 mm |  |  |

**.................................................................**

*Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele*