Příloha č. 5 ZD – Technická specifikace předmětu plnění pro část E

**Minimální technické požadavky zadavatele**

**4 manažerská vozidla (nové) - středisko údržba autobusy Poruba**

**Výrobce: ……………………………***(doplní dodavatel)*

**Typ, označení: ……………………..** *(doplní dodavatel)*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz. bod 1.3. zadávací dokumentace).*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota |
| **Motor** |  |  |
| **-** vznětový |  |  |
| - objem min. 1 968 cm³ |  | \* |
| **-** emisní norma EURO 6 |  |  |
| - min. výkon 120 kW/čtyřválec |  | \* |
| **-** palivo diesel |  |  |
| **Převodovka:** |  |  |
| **-** automatická, min. 6ti stupňová |  |  |
| **-** pohon kol 4x4 |  |  |
| **Řízení**: |  |  |
| **-** posilovač řízení |  |  |
| **-** výškově a podélně seřiditelný volant |  |  |
| **-** 3-ramenný multifunkční volant (ovládání rádia, počítače, telefonu, převodovky) |  |  |
| **Brzdy:** |  |  |
| **-** na přední i zadní nápravě kotoučové s posilovačem |  |  |
| **-** protiblokovací systém |  |  |
| **-** elektrický systém jízdní stability |  |  |
| **-** asistent rozjezdu do kopce |  |  |
| **-** regulace prokluzu brzd |  |  |
| **Karosérie:** |  |  |
| **-** combi |  |  |
| **-** provedení pětidveřové |  |  |
| **-** provedení pětimístné |  |  |
| **-** rozvor min. 2680 mm |  | \* |
| **-** min. objem zavazadlového prostoru 600 / 1 700 l |  | \* |
| **-** ochrana podvozku proti mechanickému otěru (kamení a korozi) |  |  |
| **Světla:** |  |  |
| **-** LED hlavní světlomety s natáčením v zatáčkách |  |  |
| **-** denní svícení s možností vypnutí |  |  |
| **-** přední světla do mlhy |  |  |
| **Pneu:** |  |  |
| **-** letní pneu na vozidle – kola z lehké slitiny 17“ |  |  |
| **-** sada zimních pneu na ocelových kolech 17“ |  |  |
| **-** plnohodnotná rezerva, letní dezén |  |  |
| **-** celoplošné kryty kol na zimní sadu |  |  |
| **Výbava:** |  |  |
| **-** zásuvka na 12V v kufru vozidla |  |  |
| **-** zásuvka 230V |  |  |
| **-** min. 2 ks USB zásuvek s toho min. 1 ks vzadu |  |  |
| **-** imobilizér |  |  |
| **-** dálkové ovládání centrálního zamykání |  |  |
| - bezklíčové odemykání, zamykání a startování |  |  |
| - bezdotykové otvírání a zavírání víka kufru |  |  |
| **-** loketní opěrka |  |  |
| **-** parkovací senzory vpředu i vzadu |  |  |
| **-** airbag řidiče a spolujezdce s možností vypnutí airbagu spolujezdce |  |  |
| **-** boční airbagy předních sedadel |  |  |
| **-** signalizace nedostatku kapaliny do ostřikovačů |  |  |
| **-** vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla |  |  |
| **-** vyhřívaní předních a zadních sedadel s oddělenou regulací |  |  |
| **-** vyhřívané přední okno |  |  |
| **-** v předních dveřích varovná světla (při otevřených dveřích jako poziční světlo) |  |  |
| **-** signalizace nezapnutých bezpečnostních pasů všech pasažérů |  |  |
| **-** adaptivní tempomat |  |  |
| **-** loketní opěrka vpředu/vzadu |  |  |
| **-** potahy sedadel |  |  |
| **-** gumové koberce – zimní provoz |  |  |
| **-** tkané koberce – letní provoz |  |  |
| **-** gumová vana v zavazadlovém prostoru |  |  |
| **-** vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívaná |  |  |
| **-** vnější zpětná zrcátka a ostatní díly v barvě karosérie |  |  |
| **-** interiér v tmavé barvě |  |  |
| **-** volant, ruční brzda a řadící páka potažené kůží |  |  |
| **-** výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce |  |  |
| **-** signalizace nevypnutých světel |  |  |
| **-** osvětlení zavazadlového prostoru |  |  |
| **-** podélnýstřešní nosič (hagusy) |  |  |
| **-** akustická atónovaná skla včetně předního okna |  |  |
| **-** kontrola tlaku v pneumatikách |  |  |
| **-** palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů |  |  |
| **-** automatická dvouzónová klimatizace |  |  |
| **-** DABautorádio s informačním panelem a pohodlným telefonováním bluetooth (bez navigace) |  |  |
| **-** funkce zrcadlení mobilního telefonu na informační displej vozidla |  |  |
| **-** elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu |  |  |
| **-** prahové krycí lišty |  |  |
| **-** tažné zařízení |  |  |
| **Povinná výbava:** |  |  |
| **-** lékárnička |  |  |
| **-** výstražný trojúhelník |  |  |
| **-** hasicí přístroj |  |  |
| **-** zvedák a klíč na kola k výměně rezervy |  |  |
| **-** 2 ks výstražná vesta |  |  |
| **Lakování:** |  |  |
| **-** barva vozidla: černý metalický lak popř. černá perleť |  |  |

....................................................

*Jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče*