Příloha č. 4 SM - Vzor požadovaného typu dezénu objednavatele M+S pro rozměr:

Objednatel požaduje stejný nebo obdobný typ dezénu u záběrové a vodivé pneumatiky

u rozměru **275/70 R22,5.**

Popis:

Pneumatika pro městský provoz, záběrová, M+S (záběrové kostky)



Pneumatika pro městský provoz, vodivá, M+S (čtyřdrážková)

