*Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění*

**Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění**

**Smlouva: Nákup 1 ks nového vozidla – plošinový elektrický vozík**

**Výrobce: ……………………………***(POZN. Doplní prodávající, poté poznámku vymažte)*

**Typ, označení: ……………………..** *(POZN. Doplní prodávající, poté poznámku vymažte)*

**Rok výroby:………………………...***(POZN. Doplní prodávající, poté poznámku vymažte)*

**Číslo smlouvy Prodávajícího:** *(POZN. Doplní prodávající, poté poznámku vymažte)*

**Číslo smlouvy Kupujícího:** DOD20210458

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 1. 2. zadávací dokumentace).*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota |
| **Motor** |  |  |
| **-** elektromotor |  |  |
| **-** min. výkon 4 kW | \* |  |
| **-** min. stoupavost 8% | \* |  |
| **-** min. rychlost 15 km/h | \* |  |
| **Baterie:**  |  |  |
| **-** trakční baterie min. 48V / 280Ah | \* |  |
| **-** centrální dolévání destilované vody do bloků baterií |  |  |
| **Řízení**:  |  |  |
| **-** servořízení |  |  |
| **-** volant s možností nastavení |  |  |
| **Brzdy:**  |  |  |
| **-** hydraulické |  |  |
| **Kabina:**  |  |  |
| **-** pro 2 osoby včetně řidiče |  |  |
| **-** min. nastavitelné sedadlo řidiče |  |  |
| **-** sedadla s bezpečnostním pásem |  |  |
| **-** dostatečný výhled řidiče z kabiny |  |  |
| * uzavřená kabina
 |  |  |
| **-** topení v kabině |  |  |
| **-** okno z kabiny na ložný prostor s ochranným rámem |  |  |
| **Rozměry a váhy:** |  |  |
| **-** max. délka vozidla 3 800 mm | \* |  |
| **-** max. šířka vozidla 1 500 mm | \* |  |
| **-** max. hmotnost vozidla 3 500 kg | \* |  |
| **Nákladový prostor:**  |  |  |
| **-** bočnice nákladového prostoru |  |  |
| **-** bočnice lehce demontovatelné |  |  |
| - min. délka nákladového prostoru 1700 mm | \* |  |
| - min. šířka nákladového prostoru1 300 mm | \* |  |
| **-** max. výška hrany ložné plochy 750 mm | \* |  |
| **-** max. povolená hmotnost nákladu 2 000 kg | \* |  |
| **Světla:**  |  |  |
| **-** přední světlomety |  |  |
| **-** koncová světla |  |  |
| **-** brzdová světla |  |  |
| **-** směrová světla |  |  |
| **Pneumatiky:**  |  |  |
| **-** pneumatiky na nápravách stejného rozměru |  |  |
| **-** pneumatiky na nápravách od jednoho výrobce |  |  |
| **Výbava:**  |  |  |
| **-** součástí dodávky funkční nabíječka baterií vozidla |  |  |
| **-** elektrická houkačka |  |  |
| **-** zpětná zrcátka |  |  |
| **-** integrovaná palubní deska |  |  |
| **-** tažné zařízení  |  |  |
| **-** 2 ks reflexní vesty |  |  |
| - hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou |  |  |
| **Lakování:**  |  |  |
| **-** barva vozidla světle modrá (odstín jako NCS S 1555 - B10G) konečný odstín podléhá schválení zadavatele |  |  |

....................................................

*jméno a funkce statutárního*

*nebo oprávněného zástupce dodavatele*

 *(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte.)*