**Stručný popis prací – SKLAD OLEJŮ**

Objekt haly vozovny, v němž je situován sklad olejů – olejárna se nachází v areálu tramvaje Poruba na pozemku parc. č. 1703 v katastrálním území Poruba.

Záměrem investora je provedení stavebních úprav v místnosti skladu olejů – olejárny. V místnosti skladu olejů jsou umístěny pod úrovní podlahy (h=950 mm) 3 nádrže na olej, každá o objemu 1 250 litrů. V rámci stavebních úprav dojde k demontáži stávající technologie a úpravy stávající místnosti skladu tak, aby i nadále mohla využívaná jako sklad olejů – olejárna k olejovému hospodářství tramvajové vozovny.

**Stavebními úpravami se rozumí:**

* Demontáž stávající technologie (nádrže, trubní rozvody, motory);
* Demontáž elektra pro technologii – bude zachováno jen osvětlení;
* Odbourání betonových základů pod motory (h=150 mm) a srovnání na úroveň podlahy ve skladu;
* Sanace jímky 1 500x4 400x950 mm (šxdxh), v níž jsou umístěny 3 nádrže – zasypaní jímky s hutněním a v daném prostoru nová betonová podlaha tl. 200 mm vyztužená KARI sítí 6/100/100 s napojením na stávající podlahu za pomocí trnů betonem C20/25;
* Nátěr podlahy epoxidový (olejivzdorný);
* Nové plechové dvoukřídlové dveře včetně zárubní a kování (šířka 1 450 mm, výška   
  1 970 mm);
* Výměna dřevěného okna za plastové (šířka 1 450 mm, výška 1 350 mm) v prostoru nad dvoukřídlovými plechovými dveřmi;
* Odstranění obkladu v bílé barvě cca 23 m2 – poté tyto plochy natáhnout do štuku;
* Celková výmalba místnosti skladů olejů o ploše 140 m2 a to bílou latexovou barvou.