**Popis opravy bytu:**

Stavební úpravy v bytě : elektro taženo v lištách: v chodbě nový rozvadeč pro přimotopy, bojler, sporák, včetně proudové chrániče a stykače HDO, přívodního kabelu do bytu (viz naše CN) k elektroměru.

5x přímotop, 1x žebřík, 1x bojler 80L

dřez skřínka + baterie/ sifon, rozvody vody teplá studená kuchyně, vana, umyvadlo a dopojení k bojleru, nové umyvadlo a baterie, baterie vanová,

zaslepení kouřovodu 2x

malby předsíň, koupelna, kuchyně

obklady koupelna oprava