**Seznam vzorků k předložení**

**Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 – dodávka ICT techniky a nábytku - část č. 1 – Nábytek**

**Atrium vyšší**

**KVĚTINÁČ**

**Velikost vzorku o minimálním rozměru 200x200x100mm.**

Vzorek musí obsahovat rohový spoj hranolů hlavní konstrukce ze smrku, rozměr hranolů 45x60mm, na které budou přichyceny obkladové desky WPC.

**ROŠT S WPC DESKY**

**Velikost vzorku o minimálním rozměru 300 x 200 x 200 mm.**

Nosný hranol 160 x 120 mm s uchycenou stavěcí nožkou “terčíkem“, přichycené desky WPC a spojovací hranol.