**Seznam vzorků k předložení**

**Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 – dodávka ICT techniky a nábytku - část č. 1 – Nábytek**

V souboru priloha\_c\_3a\_technicka\_specifikace\_nabytek se jedná o list s názvem: „Atrium vyšší“

**Atrium vyšší**

**VZOREK 03**

**KVĚTINÁČE S POSEZENÍM OKOLO**

Pořadové číslo 10 v technické specifikaci, list „Atrium vyšší“

**Velikost vzorku o minimálním rozměru 200x200x100mm.**

Vzorek musí obsahovat rohový spoj hranolů hlavní konstrukce ze smrku, rozměr hranolů 45x60mm, na které budou přichyceny obkladové desky WPC.

**VZOREK 04**

**ROŠT PRO PODLAHU, PODLAHOVÉ WPC PRKNA**

Pořadové čísla 7 a 8 v technické specifikaci, list „Atrium vyšší“

**Velikost vzorku o minimálním rozměru 300 x 200 x 200 mm.**

Nosný hranol 160 x 120 mm s uchycenou stavěcí nožkou “terčíkem“, přichycené desky WPC a spojovací hranol.