# Příloha č. 1 Návrhu Kupní smlouvy – Technická specifikace

### Technické požadavky na informační kiosky

* Exteriérové provedení s umístěním na zeď nebo volně stojící v provedení antivandal;
* Vysoká provozní odolnost proti klimatickým vlivům venkovního prostředí (déšť, sníh, prach), pracovní teploty -20°C až 50°C bez kondenzace;
* uzamykatelný kiosek s univerzálním klíčem pro všechny kiosky – dodání 7 ks klíčů;
* Maximální hloubka kiosku 25 cm;
* Širokoúhlý dotykový LCD displej;
* Velikost obrazovky min.: 40“, max.: 65“
* Přihlášení uživatele pomocí identifikační karty zaměstnance Mifare-Desfire - RFID čtečka bezkontaktních karet;
* NFC
* Ověření uživatele prostřednictvím AD, včetně následného předávání identity do spouštěných aplikací a webových stránek (metoda SSO)
* Operační systém: Windows 10 a vyšší
* Webový prohlížeč;
* WLAN (Wi-Fi) / LAN;
* LTE 4G – SIM karty budou dodány objednavatelem
* Po odhlášení uživatele se informační kiosek přepne do úsporného režimu podle zvoleného časového intervalu;
* Vzdálené správa zobrazovaného obsahu - v úsporném režimu kiosku bude spuštěn URVE player;
* Probuzení kiosku prostřednictvím přiložení identifikační karty zaměstnance Mifare-Desfire;
* Branding kiosku: logo, celoplošný polep dle grafického manuálu Dopravního podniku Ostrava a.s., který bude předán vítěznému dodavateli.

Místo plnění a typy provedení informačních kiosků:

Provozovna trolejbusy, Sokolská třída 64, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (2 ks – stojanové provedení);

Provozovna tramvaje Ostrava, Plynární 3345/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (1 ks – stojanové provedení + 1 ks – umístění na zeď);

Vozovna tramvají Poruba, U Vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba (2 ks – stojanové provedení);

Provozovna Autobusy Hranečník, Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava (1 ks – stojanové provedení + 1 ks – umístění na zeď);

Provozovna Autobusy Poruba, Slavíkova 6229/27A, 708 00 Ostrava – Poruba (1 ks – stojanové provedení);

Provozovna Vítkovická, Vítkovická 3133/5, Ostrava – Moravská Ostrava (1 ks – umístění na zeď);

Provozovna Dílny Martinov, Martinovská 3293/40, Ostrava – Martinov (1 ks – umístění na zeď).

Příloha č. 1.1. – Popis a specifikace nabízeného produktu *(Dokument doloží prodávající)*

V Ostravě dne:

Za Dopravní podnik Ostrava Za…………….……………………

……………………………………. …………………………………….

Ing. Daniel Morys, MBA

generální ředitel