█ **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Technická specifikace**

**Dodání 2 kusů točen podvozků tramvají pro Areál tramvaje Poruba**

**Výrobce:** *(POZ. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže.)*

**Typ, označení:** *(POZ. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže.)*

**Rok výroby:** *(POZ. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže.)*

*Komentář: u číselných údajů označených „\*“ uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplní ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje*

*Uchazeč uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že uchazečem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, může být nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

*Pozn.: Jedná se o 2 samostatné točny, kdy jedna bude umístěna v koleji a může přes ni přejíždět kolejové vozidlo. Druhá točna bude umístěna na dílně a bude zatížena samostatnými podvozky.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Točna podvozků tramvají – typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota |
| Pohon točny mechanický |  |  |
| Nosnost zařízení při otáčení min.6 t |  | \* |
| Nosnost zařízení při přejezdu kolejového vozidla min. 15 t |  | \* |
| Rozchod kolejí 1435 mm |  | \* |
| Průměr točny max. 3000 mm |  | \* |
| Rozsah otáčení 360º - nekonečný |  | \* |
| Aretační polohy 0º-90º-180º-270º |  | \* |
| Kolejnicový systém kolejnicový kříž |  |  |
| Výrobek je schválen pro použití v tramvajových drahách |  |  |
| Blokace točny v koncových polohách |  |  |
| Krycí prvky plošiny v protiskluzové úpravě |  |  |
| Materiály plošiny a protikorozní ochrana (PKO) odolné proti působení rozmrazovacích solí |  |  |
| Snadné plynulé otáčení plošiny |  |  |

………………………………………………….

*Jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče*

*(POZ. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže.)*