*(do žlutě podbarvených formulářových polí uchazeč vyplní konkrétní parametry nabízeného osobního automobilu)*

|  |
| --- |
| **Osobní automobil** |
| Počet kusů: | 1 ks |
| Výrobce: | ………. |
| Model - Typové/výrobní označení: | ………. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické podmínky** | **Technická****specifikace****nabízeného plnění** |
| **Technické parametry,** **vlastnosti a výbava vozidla** | **Požadované zadání**  | **Nabídka uchazeče** |
| Rok výroby | 2023 a novější | ………. |
| Počet dveří | 5 |
| Max. nájezd | 8 000 km | ………. |
| Počet míst pro přepravu osob | 5 osob (včetně řidiče)  |
| Barva karoserie | *U již vyrobeného vozidla barvu vozidla zadavatel bude akceptovat. V případě, že dodavatel bude mít v nabídce více barevných variant, barva vozidla bude dohodnuta před podpisem smlouvy.* |
| Barva interiérů | látkové čalounění *U již vyrobeného vozidla, barvu látkového čalounění zadavatel bude akceptovat. V případě, že dodavatel bude mít v nabídce více barevných variant, barva látkového čalounění bude dohodnuta před podpisem smlouvy.* |
| Palivo | bezolovnatý benzín |

|  |
| --- |
| **MOTOR** |
| Typ | zážehový |
| Objem (cm³) | minimálně 1000 cm³ | ………. |
| Výkon (kW) | minimálně 80 kW | ………. |
| Točivý moment (Nm) | minimálně 180 Nm | ………. |
| Emisní (exhalační) norma | EU6 a vyšší |

|  |
| --- |
| **POHON** |
| Převodovka | manuální/ automatická |

|  |
| --- |
| **VNĚJŠÍ ROZMĚRY**  |
| Délka (mm) | maximálně 4500 mm | ………. |
| Šířka (mm) | minimálně 1700 mm | ………. |
| Výška (mm) | maximálně 1600 mm | ………. |
| Rozvor (mm) | minimálně 2500 mm | ………. |
| Objem zavazadlového prostoru – základní (litry) | minimálně 300 litrů | ………. |

|  |
| --- |
| **PROVOZNÍ VLASTNOSTI** |
| Spotřeba - město\* | maximálně 7,5 l/100 km | ………. |
| Spotřeba - mimo město\* | maximálně 6 /100 km | ………. |
| Spotřeba - kombinovaná\* | maximálně 6,5 l/100 km | ………. |
| Objem palivové nádrže (litry) | minimálně 50 litrů | ………. |

\*Pozn.: normované spotřeby dle TP.

|  |
| --- |
| **VÝBAVA A BEZPEČNOST** |
| hlavové opěrky vpředu |
| výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel |
| výškové seřizování obou předních sedadel |
| loketní opěra vpředu |
| 2x bezpečnostní pásy vpředu, samonavíjecí |
| 3x bezpečnostní pásy vzadu |
| akustická a vizuální signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce |
| airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce |
| boční airbagy řidiče a spolujezdce  |
| regulace polohy světlometu |
| rezervní kolo (dojezdové) s příslušenstvím |
| elektronický stabilizační program ESP |
| ABS |
| posilovač řízeni |
| palubní počítač s ukazatelem nedovřených dveří  |
| zadní parkovací asistent |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním |
| elektricky ovládaná okna předních dveří  |
| výškově a podélně nastavitelný volant |
| klimatizace  |
| pylový a prachový filtr |
| osvětleni interiéru, osvětleni zavazadlového prostoru |
| přední mlhové světlomety |
| rádio  |
| povinná výbava vozidla pro provoz na pozemních komunikacích dle vyhlášky MD ČR  |

|  |
| --- |
| **POŽADAVKY NA SERVIS** |
| Zajištěný servis na celém území ČR  |

|  |  |
| --- | --- |
| Záruka na vozidlo v rozsahu min. 36 měsíců nebo 80 000 km, dle skutečnosti, která nastane dříve. | ………. |

|  |
| --- |
| Dodání vozidla do max. 2 měsíců od účinnosti smlouvy. |

Automobil je homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR Automobil splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 341/2014 Sb, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění.